Sélection du programme de changement de vitesse
|  | Fonction
|  | Sélection des programmes
|  | Attribution du signal kickdown
|  | Vérification des réglages
|  | Sauvegarder le réglage
Fonction
| Sélection du programme de changement de vitesse
En fonction du registre de données du véhicule, jusqu'à cinq programmes de changement de vitesse sont disponibles. Ces programmes d'économie et de puissance sont affichés sur l'écran.
Programme | Description
Programme 1 | Programme d'économie pour la conduite sur routes planes
Programme 2 | Programme d'économie pour la conduite sur routes montagneuses
Programme 3 | Programme de puissance pour la conduite sur routes planes
Programme 4 | Programme de puissance pour la conduite sur routes montagneuses
Programme 5 | Programme adapté aux besoins du client
Si le véhicule est équipé d'un interrupteur PU, vous pouvez sélectionner deux programmes au maximum. Pour les véhicules ne disposant pas d'un interrupteur PU, vous ne pouvez sélectionner qu'un seul programme de changement. Sélection des programmes En cliquant sur les symboles correspondants et dans la matrice, le programme de changement est activé ou désactivé. Le programme actif est indiqué par la coche verte. Les programmes 2 et 3 sont sélectionnés dans l'exemple. Le programme 3 est actif quand l'interrupteur PU se trouve en position "PU ouvert", le programme 2 est actif quand il se trouve en position "PU fermé". Explication des réglages PU peut être inversé dans le registre de données et peut donc être activé par le signal 24 V ou le signal de masse. Lorsque l'interrupteur PU est physiquement disponible, vous pouvez sélectionner la position dans laquelle le programme de changement de vitesse doit être actif. La barre bleue horizontale montre la position actuelle de l'interrupteur PU. Contrairement aux versions antérieures de DIWAgnosis où les interrupteurs s'appelaient "PU +24 V" et "PU GND", la nouvelle représentation avec les symboles d'interrupteurs ouverts et fermés correspond à la position réelle de l'interrupteur PU existant. Les symboles s'adaptent en fonction de la transmission d'un signal inverti ou non inverti par l'unité de commande de la boîte de vitesses. Attribution du signal kickdown En plus du réglage de l'interrupteur PU, vous pouvez activer ou désactiver la fonction kickdown. Par un clic sur les symboles correspondants,la fonction est activée ou désactivée. Dans l'exemple, la fonction kickdown est activée quand l'interrupteur PU est en position "ouverte" ; elle est désactivée quand l'interrupteur PU est en position "fermée". Vérification des réglages L'affichage réagit en temps réel en fonction de la position de l'interrupteur PU. Si vous modifiez la position de l'interrupteur, la petite flèche bleue sur le chiffre des deux programmes de changement de vitesse sélectionnés et le fond bleu des réglages "PU ouvert" et "PU fermé" changent. Ainsi, vous voyez immédiatement quel programme peut être activé par quelle position de l'interrupteur. Dans l'exemple, la position actuelle de l'interrupteur PU est en position "fermée" et le programme 2 est actif (la flèche bleue en haut). Sauvegarder le réglage Pour sauvegarder le réglage actuel, cliquez sur le bouton "SAVE" (touche F2). Sinon, le réglage ne sera pas appliqué !
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)