Aktiva ingångar
|  | Beskrivning
|  | Kopplingsschema
Beskrivning
| Visa aktiva ingångar
Digitala ingångar i fordonet Här visas de digitala ingångar som är aktiverade i datauppsättningen. Beroende på inställningarna i datauppsättningen kan detta vara upp till tolv funktioner. De digitala ingångarna i fordonet är programmerbara, dvs. funktionerna kan finnas på olika ingångsstift i styrenheten, beroende på inställningarna i datauppsättningen. Låga eller högaktiva ingångsnivåer Styrenheten har ingångar för omkopplare till jord (ELxx) och till +24 V (EHxx). För omkopplaren till jord är signalen i normala fall aktiv när jordsignalen föreligger, och inaktiv när en +24 V-signal föreligger eller om ingången är öppen. Detta reaktionsmönster kan ändras (inverteras) med hjälp av inställningarna i styrenhetens datauppsättning. I så fall är signalen för styrenheten aktiv när +24 V föreligger eller om ingången förblir öppen, och inaktiv när en jordsignal är ansluten. Vid +24 V-omkopplare är förhållandet exakt inverterat. Ingångens status (aktiv eller inaktiv) visas av lysdioderna. Ingången är aktiv för styrenheten när lysdioden är tänd och inaktiv när den är släckt. Men som tidigare påpekats ger detta ingen antydan om ingångens fysiska status, dvs. huruvida den är ansluten till +24 V eller till jord. Lysdioden tänd -> signalen är aktiv Lysdioden släckt -> signalen är inaktiv Förklaring av de visade ingångsomkopplarna
Signal | Beskrivning
FBAUS | På/av-omkopplare för fotbroms. När denna signal är aktiverad kan retardern inte längre aktiveras med hjälp av fotbromsen. Denna ingång används i fordon utan ABS om retarderns svarsegenskaper är alltför abrupta vintertid.
ABS | En aktiv ABS-signal förhindrar aktivering av retardern eller avbryter momentomvandlarens användning.
RS | Tangent för backväxelspärr
BS | Bromstrycksomkopplare 1 – Bromstrycket ligger mellan p = 0,5 – 1 bar
ABSICH | Bromstrycksomkopplare 2 – Bromstrycket ligger mellan p = 1 – 3 bar Beträffande kabeln till bromstrycksomkopplaren måste man se till att bromstrycksomkopplaren BS aktiveras före bromstrycksomkopplaren ABSICH när bromsgivaren aktiveras.
PU | Denna ingång kan användas för omkoppling mellan två växlingsprogram när programbytesomkopplaren PU är aktiverad.
OELS | Flottörströmbrytare för kontroll av oljenivån
HSB | Hållplatsbroms
SICCA | Extra växelsäkring
ANS | Automatiskt neutralt läge vid stillestånd
SHSB | Särskild avsäkringsfunktion för hållplatsbroms
Tabell: Tilldelningar av stiftnummer för fritt användbara ingångar Kontaktdon på fordonssidan
Ingång, hög sida | EH01 | EH02 | EH03 | EH04 | EH05 |  |
Stiftnummer på S2 | 53 | 23 | 30 | 1 | 6 |  |
Ingång, låg sida | EL01 | EL02 | EL03 | EL04 | EL05 | EL06 | EL07
Stiftnummer på S2 | 12 | 31 | 34 | 35 | 48 | 42 | 3
Kontaktdon på transmissionssidan
Ingång, låg sida | EL08 | EL09
Stiftnummer på S1 | 4 | 40
Kopplingsschema
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)