Hata Belleği
|  | Hata Belleğinin İşlevi
|  | Hata belleğinin işlenmesi
Hata Belleğinin İşlevi
| Hata belleğinin okunması/silinmesi
Şanzıman kumanda biriminin hata belleği DIWAgnosis yardımıyla okunabilir. Hata "nerede?" ortaya çıktı (hata yeri) bilgisine ek olarak, hatanın kesin bir tasviri elde edilir (hata türü). Çevre koşulları şanzımanın hata anında hangi durumda olduğu hakkında bilgi verir. "NEXT (F2)“ ve "LAST (F3)“ tuşları kullanılarak, eğer birden fazla hata varsa, hatalar arasında gidip gelinebilir. Hata belleğinin işlenmesi Hata belleği, gözden geçirildikten sonra, kumanda birimindeki "DELETE (F5)" tuşuyla silinebilir. Güncel olarak mevcut olmayan, fakat önceden okunmuş veriler "LIB (F6)" işleviyle tekrar görüntülenebilir. Mevcut dosyalar görüntülenir ve listeden seçilebilir. Seçilmiş dosyalar "COPY (F3)" tuşuyla bir diskete kopyalanabilir. Aynı şekilde, dosyalar silinebilir: "DELETE (F4)".
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)