Setup
|  | Opis
Opis
| Setup
W tym oknie dialogowym możesz dopasować program do swoich potrzeb. Wybór języka. Wybór kolorów dla pasków narzędzi oraz diod LED. Wybór katalogów oraz stacji dysków, na których zostanie zapisane oprogramowanie funkcyjne przekładni, i w której znajdują się rekordy danych oraz katalog do zapisu pliku z protokołem, który generowany jest podczas wgrywania oprogramowania. Aby skasować dane użytkowe lub aby wybrać program przełączeń potrzebujesz hasła. Hasło można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Voith. Przy pomocy ustawienia "Baudrate" można ustalić, z jaką prędkością komputer ma się komunikować ze sterownikiem przekładni. Im wyższa wybrana wartość, tym większa prędkość transferu danych. Jednakże przy dużej prędkości transferu danych może dojść do przerw w komunikacji. Wszystkie porty szeregowe komputera dostępne w systemie operacyjnym są wykazane na liście, zarówno wbudowane na stałe (np. COM1), jak i dodane przy rozbudowie komputera np. przy pomocy PC-Card (COM3 i/lub COM4). Proszę pamiętać o tym, iż ustawienia zostaną przejęte tylko wtedy, gdy przed opuszczeniem menu potwierdzisz naciskając klawisz "YES".
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)