Logiciel de chargement
|  | Généralités
|  | Préparations
|  | Chargement
Généralités
| Charger le logiciel d'exploitation et le registre de données.
Note L'ordinateur portatif doit être indépendant du secteur pour éviter des erreurs de transmission. Si le chargement est interrompu, l'unité de commande peut être endommagée. Utilisez par conséquent toujours une batterie à pleine capacité pour charger un nouveau logiciel ou registre de données. Préparations Pour une transmission de données plus rapide, le logiciel d'exploitation et les registres de données ne sont pas installés dans l'unité de commande à partir d'une disquette, mais à partir du disque dur de votre ordinateur portatif. Au cas où le logiciel d'exploitation et les registres de donnés modifiés ne seraient pas encore installés sur votre ordinateur portatif, Voith vous les fait parvenir codés par email ou sur disquette. Email Cliquez avec la touche droite de la souris sur le fichier "dataset.ex_", sélectionnez dans le menu déroulant "Enregistrer sous..." et enregistrez le fichier sous C:\ Maintenant, le fichier se trouve sur votre disque dur. Renommer le fichier en "Dataset.exe". Double-cliquez sur le fichier "Dataset.exe" Le message suivant apparaît : Insérez la disquette dans le lecteur A:. Cliquez sur OK. Le message suivant apparaît : Cliquez sur "Unzip". Les fichiers sont décomprimés et enregistrés sur A:. Double-cliquez sur Voith.bat. Tous les fichiers sur le disque dur de l'ordinateur portatif qui se trouvent dans le répertoire C:\VOITH.D2\DATA sont effacés et le logiciel d'exploitation ainsi que les registres de données sont copiés de la disquette dans ce répertoire. Disquette Double-cliquez sur Voith.bat. Tous les fichiers sur le disque dur de l'ordinateur portatif qui se trouvent dans le répertoire C:\VOITH.D2\DATA sont effacés et le logiciel d'exploitation ainsi que les registres de données sont copiés de la disquette dans ce répertoire. Chargement Le logiciel d'exploitation et le registre de données sont copiés du répertoire C:\VOITH.D2\DATA et chargés dans l'unité de commande.
| Ouvrir le champ de saisie pour le chargement du logiciel d'exploitation et du registre de données.
A | Logiciel d'exploitation
B | Référence ECU
C | Champ de résultat
Cliquez sur le champ "Unité de commande" Sélectionnez le numéro d'objet de l'unité de commande Cliquez sur le champ "…rechercher et confirmer" Le numéro du logiciel d'exploitation est automatiquement affiché dans le champ de saisie. Erreur de saisie Si vous avez sélectionné un numéro erroné du logiciel ou de l'unité de commande, un cercle rouge barré apparaît dans les champs de saisie. Entrez à nouveau le numéro de l'ECU. Si l'erreur persiste, veuillez vous adresser au service après-vente de VOITH. Charger le registre de données Cliquez sur le bouton "LOAD" ou appuyez sur la touche F2. Coupez le contact. Cliquez sur le bouton "LOAD" ou appuyez sur la touche F2. Note En cliquant sur le bouton "EXIT" ou en appuyant sur la touche Esc, vous retournez à la fenêtre précédente. Mettez le contact. Le logiciel d'exploitation et le registre de données sont chargés. Le chargement du logiciel dure env. 1,5 min., le chargement du registre de données env. 1 min. La durée du chargement dépend du taux de baud réglé. Le chargement a été effectué avec succès. Défaut de chargement Si le chargement du logiciel d'exploitation et du registre de données n'a pas réussi, DIWAgnosis émet des messages de défaut. Important : Le chargement terminé, il faut couper et puis remettre le contact. Fonctions de commande
| Lancer une autre séquence de programmation.
| Charger le protocole de l'opération "Charger le logiciel d'exploitation et du registre de données".
| Affichage du tableau d'assignations.
| Copier tous les protocoles sur une disquette.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)