Termometru analog
|  | Schema de conexiuni
|  | Operaţiuni de control
Schema de conexiuni Operaţiuni de control Semnalul de frecvenţă dependent de temperatură ajunge la pinul 22 de la conectorul S2, resp. la pinul corespunzător (G) de la instrumentul de afişare a temperaturii. Semnalul se poate măsura cu ajutorul unui osciloscop sau al unui multimetru de frecvenţă.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)