Педаль газа - VDO бесступенчатая
|  | Схема соединения
|  | Проверка
Схема соединения Проверка Отсоедините разъём S2. Измерьте сопротивление между контактами в соответствии с нижеследующей таблицей. Если все сопротивления R = Rном, продолжайте с пункта 3.
Позиция педали газа | Измерение между контактом 5 (-LG) и: | Rном [Ω] | Измерение между контактом 5 (-LG) и: | Rном [Ω]
Нулевая нагрузка | 24 (+LG) | 800-1500 | 41 (LGM) | 178-333
Полная нагрузка | 24 (+LG) | 800-1500 | 41 (LGM) | 622-1667
Отсоедините S3. Нажимая педаль газа измерьте значения сопротивления между контактами в соответствии с нижеследующей таблицей.
Позиция педали газа | Измерение между контактом 3 (-LG) и: | Rном [Ω] | Измерение между контактом 3 (-LG) и: | Rном [Ω]
Нулевая нагрузка | 1 (+LG) | 800-1500 | 2 (LGM) | 178-333
Полная нагрузка | 1 (+LG) | 800-1500 | 2 (LGM) | 622-1667
S2: Проверьте сопротивление контактов 5, 24 и 41 на корпус автобуса. Rном = ∞ Ω. Отсоедините S3. Проверьте сопротивление контактов 1-3 на корпус. Rном = ∞ Ω.
|  | Тест блока управления двигателем - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)