N3 Sensor de velocidade da rotação da turbina
|  | Plano das conexões
|  | Passos do teste
Plano das conexões Passos do teste Abrir conector S1. Medir a resistência entre os contatos das tomadas 28 e 46 do cabo 1. Rvalor teórico = 800-1400 Ω. Se R = Rvalor teórico, continuar em 4. Abrir S3. Verificar resistência entre os contatos dos pinos G e H do feixe de cabos ou contatos N3 do cabo de medição. Rvalor teórico = 800-1400 Ω. Verificar no conector aberto S1 a resistência entre contato 28 e terra do veículo. Rvalor teórico = ∞ Ω. Verificar resistência entre contato 46 e terra do veículo. Rvalor teórico = ∞ Ω. Verificar no conector aberto S3 a resistência entre contato G e terra. Rvalor teórico = ∞ Ω. Verificar resistência entre contato H e terra. Rvalor teórico = ∞ Ω. Abrir S5. Verificar resistência entre cada contato e terra. Rvalor teórico = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)