dR Przekaźnik światła cofania
|  | Plan połączeń
|  | Działania kontrolne
|  | Wskazówka: Sygnał do dowolnej konfiguracji
Plan połączeń Działania kontrolne Wymień przekaźnik dR na nowy przekaźnik albo po zmierz opór czynny bezpośrednio między stykami uzwojenia 85 i 86 po wymontowaniu przekaźnika. Rwymagane = 285-310 Ω. Rozłącz złącze wtykowe S2. Przy następujących działaniach połącz czujnik ommetra z masą pojazdu. Zmierz opór czynny na odpowiednim styku od kabla 2. Rwymagane = 285-310 Ω. Gdy R = Rwymagane, kontynuuj przy 4. Połączenie cokołowe S3: Zmierz opór czynny na przewodzie doprowadzającym do początku uzwojenia przekaźnika dR (styk prętowy 86). Rwymagane = 285-310 Ω. S3: Sprawdź opór czynny na przewodzie doprowadzającym do końca uzwojenia przekaźnika dR (styk prętowy 85) i punkt masy M. Rwymagane = 0 Ω. Wskazówka: Sygnał do dowolnej konfiguracji Przypisanie do podłączenia do sterownika przekładni następuje w rekordach danych i jest zależne od typu pojazdu.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)