Dados básicos do recolhimento dos dados de operação
|  | Dados básicos do recolhimento dos dados de operação
Dados básicos do recolhimento dos dados de operação
| Coleta dos dados de operacão e estatísticas
Janela | Descrição
Dados básicos (Janela [A]) | Número da versão do software dos dados de operação Tempo de circulação com o motor ligado Tempo em que o veículo (da transmissão) está parado com o motor em funcionamento Ciclos de operação: Ciclo de operação é o evento entre LIGAR IGNIÇÃO e DESLIGAR IGNIÇÃO. Uma reinicialização da unidade de controle também inicia um novo ciclo de operação. Total de rotações na saída da transmissão: Este valor indica quantas rotações já foram feitas pelo eixo de saída da transmissão.
Ranges de temperatura (Janela [B]) | Indicação da distribuição da temperatura do óleo da transmissão durante o tempo de operação. Para evitar a adulteração do resultado, a apuração dos valores da temperatura é efetuada somente com o motor ligado. A temperatura média é apurada dentro dos limites +50°C ... +150°C.
Ranges do sensor de carga (Janela [C]) | Ativação dos diferentes estágios dos sensores de carga durante a circulação.
Chave seletora (Janela [D]) | Esta janela dos valores de medição indica o intervalo de tempo em que cada tecla da chave seletora esteve pressionada. A partir daí é possível verificar em que espaço de tempo foi circulado com teclas de bloqueio pressionadas. A gravação é ativada assim que o motor estiver ligado.
Tempo de permanência em (Janela [E]) | Tempo de permanência em cada marcha.
Número de mudanças de marchas (Janela [F]) | Número de mudanças de marchas (superiores). O número de mudanças correspondentes para marchas inferiores é idêntico.
Ranges de frenagem (Janela [G]) | Distribuição da quantidade nos engates do freio. São formadas diferentes classes nas quais também pode ser distinguido, entre outros, a que freqüência de saída o freio foi acionado.
Condições de operação, Reinicialização da função de controle (Janela [H]) | Esta janela - além de apagar o registro de erros - indica os erros que levam à reinicialização da unidade de controle. Para posssibilitar a classificação do erro, também serão salvados o tempo de operação na ocorrência do erro e algumas condições de operação.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)