Tensiunea, senzorii de temperatură şi turaţie
|  | Descriere
Descriere
| Tensiune şi senzori
Verificarea tensiunii de bord Această funcţie arată tensiunea de alimentare a vehiculului măsurată de blocul de control al cutiei de viteze. În timpul mersului, deci după ce vehiculul a fost pus în viteză înainte sau înapoi, limita inferioară a tensiunii este măsurată continuu. Dacă aceasta scade permanent sub 18,5 V în memorie se va înregistra o eroare şi se va afişa tensiunea minimă. Asiguraţi toate condiţiile pentru ca tensiunea să nu scadă sub 18,5 V. Verificarea temperaturii din cutia de viteze Blocul de control al cutiei de viteze supraveghează permanent cu ajutorul unui senzor temperatura uleiului din vana cutiei. Pe ecran este afişată temperatura maximă din cursa actuală şi din cursele anterioare. Numai atunci când temperatura măsurată depăşeşte pragul de temperatură configurat în setul de date, temperatura se va actualiza pentru toate cursele anterioare. Valoarea maximă a temperaturii pentru actuala cursă este afişată permanent. Verificarea senzorilor de turaţie În această fereastră este afişată starea în care se află senzorii de turaţie. În cazul în care a apărut o defecţiune, blocul de control va încerca să o corecteze în momentul în care se ajunge în poziţia neutră.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)