Setup
|  | 说明
说明
| 设置
在此人机对话系统里你可以把程序按你的需求进行调整。 人机对话程序语言选择。 条栏和 LED显示的颜色选择。 选择含有变速器功能软件和数据集的目录和驱动器、装载时制作的备忘录用目录。 要清除工作数据和选择开关程序你各需要一个密码。VOITH用户服务处给出密码。 用 "波特率"固定计算机和变速器控制单元通讯联系的速度。选择的值越高，通讯越快。但太快的通讯会产生中断。 将列出操作系统的系统控制中具有的所有并行接口，即固定安装的接口(例如COM1)和通过计算机卡后扩展的接口(例如COM3或/和COM4)。 注意，只有当你退出菜单时点击“YES”开关面， 所做的配置才会被计算机接受。
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)