Буфер ошибок
|  | Функция буфера ошибок
|  | Обработка буфера ошибок
Функция буфера ошибок
| Чтение или очистка буфера ошибок
Буфер ошибок БЭУ ГМП может быть прочитан с помощью программы DIWAgnosis. В дополнении "Где?" появилась ошибка (место ошибки) пользователь получает детальное описание ошибки (вид ошибки). Условия окружающей среды дают сведение о состоянии ГМП когда появилась неисправность. Клавиши "NEXT (F2)" и "LAST (F3)" позволяют пользователю переключать между ошибками, если в буфере содержится более одной ошибки. Обработка буфера ошибок После того как буфер ошибок просмотрен, его можно очистить через клавишу "DELETE (F5)" в БЭУ. Функция "LIB (F6)" даёт возможность пользователю рассмотреть возникшие ошибки которые не актуальны, но которые уже были прочитаны. Существующие файлы показываются и могут быть выбраны из списка. Выбранные файлы можно копировать на дискету с помощью клавиши "COPY (F3)". Файлы также могут быть удалены с помощью клавиши "DELETE (F4)".
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)