Omkoppling mellan växlingsprogram
|  | Funktion
|  | Välja program
|  | Tilldelning av kickdown-signal
|  | Kontroll av inställningarna
|  | Spara inställningen
Funktion
| Välja växlingsprogram
Beroende på hur den fordonsspecifika datauppsättningen är sammansatt, kan du välja bland upp till fem olika växlingsprogram. Dessa visas på skärmen från vänster till höger, från spar- till effektprogram.
Program | Sammansättning
Program 1 | Spar-program för körning på jämn mark
Program 2 | Spar-program för körning i berg
Program 3 | Effektprogram för körning på jämn mark
Program 4 | Effektprogram för körning i berg
Program 5 | Kundspecifikt program
Om en PU-omkopplare är förhanden, kan maximalt två olika program väljas. Vid fordon utan PU-omkopplare kan endast ett växlingsprogram väljas. Välja program Klicka på motsvarande symboler och i matrisen för att aktivera eller avaktivera ett växlingsprogram. En aktiv inställning indikeras med en grön bock. I detta exempel har program 2 och 3 valts. Vid PU-läge "PU-omkopplare öppen" är program 3 aktivt, vid PU-läge "PU-omkopplare stängd" program 2. Förklaring av inställningarna PU kan inverteras i datauppsättningen och kan därmed vara aktiv via en 24 V-signal eller jordsignal. Om PU-omkopplaren är fysikaliskt förhanden, är det möjligt att välja i vilket omkopplarläge som ett växlingsprogram ska vara aktivt. Den vågräta blå listen visar PU-omkopplarens aktuella läge. Jämfört med tidigare DIWAgnosis-versioner, där "PU +24 V" och "PU GND" nämndes, motsvarar den nya visningen med öppna eller stängda symboler omkopplarens verkliga läge i PU-omkopplaren som är förhanden. Symbolerna ändras beroende på om transmissionens styrenhet väntar på en inverterad eller icke-inverterad signal. Tilldelning av kickdown-signal Vid ett visst läge i PU-omkopplaren kan KickDown-funktionen aktiveras eller avaktiveras. Klicka på motsvarande symboler och för att aktivera resp. avaktivera. I detta exempel är PU-läget "öppet" och KickDown aktiv, vid PU-läge "stängt" är den avaktiverad. Kontroll av inställningarna Bilden reagerar i realtid på PU-omkopplarens momentana inställning. Om omkopplarens läge ändras, skiftar en liten blå pil vid siffrorna för de två utvalda växlingsprogrammen samt den blå bakgrunden för inställningarna "PU-omkopplare öppen" och "PU-omkopplare stängd". Därmed kan du genast se vilket program som är aktivt med vilket omkopplarläge. I detta exempel motsvarar det aktuella läget för PU-omkopplare inställningen "stängd" och program 2 är aktivt (blå pil upptill). Spara inställningen Tryck på knappen "SAVE" (F2) för att spara inställningen som har gjorts. I annat fall kommer inställningen inte att övertas!
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)