Växlingsbetraktare
|  | Introduktion
|  | Inläsning
|  | Spara
|  | Trigger-bild
|  | Öppna mätfil
|  | Markera händelse
|  | Information
Introduktion
| Växlingsbetraktare
A | Kopplingsstatus för magnetventil
B | Motorvarvtal n1 Utgående varvtal n2
C | Motoracceleration a1 Utgående varvtalsacceleration a2
D | Spänningar UI1, UI2 och beräknade Tryck P1, P2 vid integrator 1 och 2
| Startar inläsning av mätfiler
Programmet DIANA 5 ( DIagnosis and ANAlysis system ) som har integrerats i DIWAgnosis är avsett för inläsning av mätfiler.
1 | Öppna sparad fil | 9 | Spela upp inläsning
2 | Spara mätdata | 10 | Starta inläsning
3 | Lämna DIANA 5 | 11 | Slå på/av triggerfunktion
4 | Visa information | 12 | Visa inläsningsstatus
5 | ECU-viewer | 13 | Visa aktuell frontpanel
6 | Markera händelse | 14 | Bläddra i frontpaneler
7 | Stoppa inläsning | 15 | Visa status
8 | Avbryta inläsning |  |
Inläsning Klicka på "Starta inläsning" (10). DIANA 5 försöker att kommunicera med transmissionens styrenhet och läser in en lämplig mätningsmall. Denna mall innehåller olika bilder (virtuella mätinstrument) som visar data från tranmissionens styrenhet (ECU). Beroende på vilken mätmall som har valts, kan bilderna vara fördelade över flera sidor, frontpaneler (13). Under inläsning kan bläddra genom frontpanelerna med funktionen "Bläddra i frontplaneler" (14), med siffertangenterna eller med optionsmenyn. Så snart data tas emot från ECU, lyser statusindikeringen (15) grönt. Inläsningsstatus är nu i "Standby", dvs. data visas men har inte lästs in ännu. Klicka nu en gång till på "Starta inläsning" (10). Inläsningen startar, inläsningstatus är "Record". Du kan när som helst stoppa och fortsätta inläsningen. Spara Klicka på "Spara mätdata" (2) om du vill spara inlästa data. Filerna sparas standardmässigt i mappen C:\Programm Files\DIWAgnosis 3.x\Records. Trigger-bild Om triggerbilden är aktiv, kan även "No Trg" visas som inläsningsstatus i stället för "Record". I sådan fall läser rekordern endast in data om mätdata uppfyller de fördefinierade triffer-villkoren. Rekordern läser då in alla kopplingar och bromsningar. Du kan när som helst koppla ifrån Trg-funktionen genom att klicka på knappen "Triggerfunktion på/av" (11). Därefter läses alla signaler in. Trigger-villkoren kan ändras i menyn "Recorder", menypunkt "Trigger-inställningar". Öppna mätfil Du kan öppna en sparad mätfil i menyn "Arkiv", menypunkt "Öppna". Därefter kan du fortsätta mätningen eller spela upp filen. Markera händelse Klicka på knappen "Markera händelse" eller tryck på mellanslagstangenten för att markera en tidshändelse. Därefter visas ett fönster där du kan namnge händelsen. Information Klicka på knappen "Visa information" eller välj i meny "Optioner" undermenyn "Inläsning detaljer…" för att se på information om transmissionen. Ytterligare information finns i online-hjälpfunktionen.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)