Capteur de température
|  | Schéma de raccordement
|  | Opérations de contrôle
Schéma de raccordement Opérations de contrôle
Température de l'huile | Rnom
0 [℃] | env. 810 [Ω]
20 [℃] | env. 950 [Ω]
70 [℃] | env. 1360 [Ω]
90 [℃] | env. 1550 [Ω]
120 [℃] | env. 1860 [Ω]
Débrancher le connecteur S1. Mesurer la résistance entre les contacts 8 et 44 du câble 1. Rnom = voir le tableau ci-dessus. Si R = Rnom, continuer au point 5. Débrancher S3. Vérifier la résistance entre les connexions a et Z du câblage ou entre les contacts N1du câble de mesure. Rnom = voir le tableau ci-dessus. Retirer la protection de l'unité de commande. Débrancher S4. Mesurer la résistance entre les connexions 3 et 1 du raccord de capteur de température de l'huile. Retirer le carter d'huile. Débrancher S5. Mesurer au mémoireTB la résistance entre les connexions du capteur de température de l'huile. Rnom = voir le tableau ci-dessus. Le connecteur S1 débranché, vérifier la résistance entre le contact 8 et la masse du véhicule. Rnom = ∞ Ω. Vérifier la résistance entre le contact 44 et la masse du véhicule. Rnom = ∞ Ω. Le connecteur S3 débranché, vérifier la résistance entre le contact a et la masse. Rnom = ∞ Ω. Vérifier la résistance entre le contact Z et la masse. Rnom = ∞ Ω. Le connecteur S4 débranché, vérifier la résistance entre le contact 1 et la masse. Rnom = ∞ Ω. Le connecteur S5 débranché, vérifier la résistance de chaque contact par rapport à la masse. Rnom = ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)