dW Relé del freno convertitore
|  | Schema di allacciamento
|  | Passi di prova
|  | Nota bene: Segnale liberamente assegnabile
Schema di allacciamento Passi di prova Sostituire il relé dW con uno nuovo o misurare la resistenza tra i contatti d'avvolgimento 85 e 86 dopo aver rimosso il relé. Rnom. = 285-310 Ω. Aprire il connettore S2. Nei passi seguenti mettere in contatto la punta di prova del ohmmetro con la massa del veicolo. Misurare la resistenza al contatto relativo del cavo 2. Rnom. = 285-310 Ω. Se R = Rnom., continuare con 4. Zoccolo relé S3: Misurare la resistenza al cavo d'alimentazione verso l'inizio dell'avvolgimento del relé dW (contatto maschio 86). Rnom. = 285-310 Ω. S3: Controllare la resistenza al cavo d'alimentazione verso il capo dell'avvolgimento del relé dW (contatto maschio 85) e punto di massa M. Rnom. = 0 Ω. Nota bene: Segnale liberamente assegnabile L'assegnazione ad una connessione dell'unità di controllo della trasmissione avviene nella banca dati ed è specifica per veicolo.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)