Dati di funzionamento e statistiche
|  | Dati di funzionamento e statistiche
Dati di funzionamento e statistiche
| Acquisizione dei dati di funzionamento e statistiche
Finestra | Descrizione
Dati di base (Finestra [A]) | Numero di versione del software dei dati operativi Durata di funzionamento con il motore acceso Durata d'arresto di un veicolo (trasmissione) con il motore acceso Cicli operativi: Un ciclo operativo è il periodo che passa da quando viene ACCENSIONE INSERITA a quando viene ACCENSIONE DISINSERITA. Anche quando si ripristina l'unità di controllo s'incomincia un nuovo ciclo operativo. Totale dei giri all'uscita della trasmissione: Questo valore indica quanti giri ha fatto la trasmissione in uscita.
Campi di temperatura (Finestra [B]) | Visualizzazione della distribuzione della temperatura dell'olio della trasmissione durante il tempo di funzionamento. Non volendo alterare il risultato, la misurazione dei valori di temperatura avviene solo con il motore acceso. La temperatura media viene rilevata nei limiti di +50°C... +150°C.
Campi del rilevatore di carico (Finestra [C]) | Attivazione di ogni stadio di carica durante il servizio.
Tastiera selettrice (Finestra [D]) | Questa finestra di controllo dei valori mostra per quanto tempo e quale dei pulsanti della tastiera selettrice erano in funzione. Mostra per quanto tempo le marce sono rimaste bloccate durante il funzionamento. La registrazione si attiva non appena il motore si accende.
Durata nel tempo (Finestra [E]) | Tempo di sosta nelle singole marce.
Numero passaggi marcia (Finestra [F]) | Numero di passaggi ad una marcia più alta. Il numero di passaggi marcia ad una marcia più bassa è identico.
Campi della frenatura (Finestra [G]) | Distribuzione del numero di frenate. Se ne costruiscono diversi tipi, che determinano, per esempio, con che frequenza di uscite si è fatto uso del freno.
Condizioni ambientali, Reset dell'ECU (Finestra [H]) | Mostra gli errori che rendono necessario ripristinare l'ECU, al di fuori della "Memoria di Correzione degli Errori". Per mettere l'errore in una sequenza logica mostrerà anche l'ora in cui è avvenuto ed alcune condizioni ambientali.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)