RBK Válvula solenóide freio da marcha a ré pistão pequeno
|  | Plano das conexões
|  | Passos do teste
|  | Curvas características da resistência
Plano das conexões Passos do teste Abrir conector S1. a. Enrolamento de trabalho: Medir resistência entre contatos 21 e 52 ou 53 do cabo 1. Rvalor teórico = 11-20 Ω. b. Enrolamento de medição: Medir resistência entre contatos 13 e 31 ou 49. Rvalor teórico = 5-10 Ω. Se R = Rvalor teórico, , continuar em 4. Abrir S3. a. Bobina de trabalho: Verificar resistência entre contatos P e A ou B (feixe de cabos) ou RBK e -UB (cabo de medição). Rvalor teórico = 11-20 Ω. b. Bobina de medição: Verificar resistência entre contatos e e h ou j (feixe de cabos) ou RBKM e SENSE (cabo de medição). Rvalor teórico = 5-10 Ω. Retirar a tampa do módulo de comando. Abrir S4. a. Bobina de trabalho: Medir a resistência entre os contatos dos pinos 4 e 2 do conector chato do solenóide RBK. Rvalor teórico = 11 ± 0,7 Ω. b. Bobina de medição: Medir a resistência entre os contatos dos pinos 3 e 1 do conector chato do solenóide RBK. Rvalor teórico = 5,2 ± 0,3 Ω. Verificar no conector aberto S1 a resistência entre contato 13 e terra do veículo. Rvalor teórico = ∞ Ω. Verificar resistência entre contatos 13 e 21. Rvalor teórico = ∞ Ω. Verificar no conector aberto S3 a resistência entre contato e (respectivamente RBKM) e terra. Rvalor teórico = ∞ Ω. Verificar resistência entre contatos e (respectivamente RBKM) e P (respectivamente RBK). Rvalor teórico = ∞ Ω. Verificar no conector aberto S4 a resistência dos contatos 1 e 4 em relação à terra. Rvalor teórico = ∞ Ω. Verificar resistência entre contatos 1 e 4. Rvalor teórico = ∞ Ω. Curvas características da resistência Durante a medição da resistência das bobinas é imprescindível ter em conta a dependência da temperatura. Simultaneamente à medição da resistência, é necessário medir a temperatura da caixa magnética ou estimá-la o mais exato possível. Na curva característica de temperatura apresentada abaixo é possível, com base na temperatura medida ou estimada, ler a resistência teórica e compará-la ao valor medido. Bobina de trabalho A resistência deve ser medida entre o pino 4 e 2. A bobina de trabalho está em ordem quando a diferença entre a resistência medida e a resistência teórica não for maior que aproximadamente ± 1 Ω . Bobina de medição Medir a resistência entre pino 1 e pino 3. A bobina de medição está em ordem quando a diferença entre a resistência medida e a resistência teórica não for maior que aproximadamente ± 0,5 Ω. Entre os pinos e a caixa magnética não deve ser possível medir a resistência - a ligação -, a resistência é infinitamente grande. Curvas características: A = bobina de trabalho B = bobina de medição
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)