N1 Senzor de turaţie turaţie intrare
|  | Schema de conexiuni
|  | Operaţiuni de control
Schema de conexiuni Operaţiuni de control Desfaceţi conectorul S1. Măsuraţi rezistenţa dintre contactele 11 şi 47 de la mufa cablului 1. Rnominal = 800-1400 Ω. Dacă R = Rnominal, continuaţi cu 5. Desfaceţi conectorul S3. Măsuraţi rezistenţa dintre contactele C şi D de la cablaj sau contactele N1 de la cablul de măsurare. Rnom = 800-1400 Ω. Scoateţi capacul de la blocul electronic de control. Desfaceţi conectorul S3. Măsuraţi rezistenţa dintre contactele 4 şi 2 de la conectorul traductorului inductiv N1. Rnom = 800-1400 Ω. Scoateţi baia de ulei. Demontaţi pompa cu roţi dinţate şi traductorul inductiv N1. Desfaceţi conectorul S5. Măsuraţi rezistenţa dintre contactele de la traductorul inductiv N1. Rnom = 800-1400 Ω. După desfacerea conectorului S1 măsuraţi rezistenţa dintre contactul 11 şi masă. Rnom= ∞ Ω. Verificaţi rezistenţa dintre contactul 47 şi masă. Rnominal = ∞ Ω. După ce aţi desfăcut conectorul S3 măsuraţi rezistenţa dintre contactul C şi masă. Rnom = ∞ Ω. Verificaţi rezistenţa dintre contactul D şi masă. Rnom = ∞ Ω. După desfacerea conectorului S4 măsuraţi rezistenţa dintre contactul 2 şi masă. Rnom= ∞ Ω. Verificaţi rezistenţa dintre contactul 4 şi masă. Rnom = ∞ Ω. După desfacerea conectorului S5 măsuraţi rezistenţa dintre toate contactele şi masă. Rnom= ∞ Ω.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)