dNEUTR Relé rozpojení motor-převodovka
|  | Schéma zapojení
|  | Zkušební kroky
|  | Upozornění: volně přidělitelný signál
Schéma zapojení Zkušební kroky S2: Zkontrolujte odpor mezi příslušným kontaktem a kostrou vozidla. Rpožad. = ∞ Ω. Upozornění: volně přidělitelný signál Přiřazení k přípojce řídicí jednotky převodovky se provádí v datové sadě a je pro každé vozidlo specifické.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)