Electrovanne de l'embrayage direct DK
|  | Schéma de raccordement
|  | Opérations de contrôle
|  | Caractéristiques de résistance
Schéma de raccordement Opérations de contrôle Débrancher le connecteur S1. a. Enroulement : Mesurer la résistance entre les contacts 37 et 52 ou 53 du câble 1. Rnom = 11-20 Ω. b. Enroulement de mesure : Mesurer la résistance entre les contacts 51 et 31 ou 49. Rnom = 5-10 Ω. Si R = Rnom, continuer au point 4. Débrancher S3. a. Enroulement : Mesurer la résistance entre les contacts K et A ou B (câblage) ou vérifier DK et -UB (câble de mesure). Rnom = 11-20 Ω. b. Enroulement de mesure : Mesurer la résistance entre les contacts b et h ou j (câblage) ou vérifier DKM et SENSE (câble de mesure). Rnom = 5-10 Ω. Retirer la protection de l'unité de commande. Débrancher S4. a. Enroulement : Mesurer la résistance entre les connexions 4 et 2 de la fiche plate de l'électrovanne DK. Rnom = 11 ± 0,7 Ω. b. Enroulement de mesure : Mesurer la résistance entre les connexions 3 et 1 de la fiche plate de l'électrovanne DK. Rnom = 5,2 ± 0,3 Ω. Le connecteur S1 débranché, vérifier la résistance entre le contact 51 et la masse du véhicule. Rnom = ∞ Ω. Vérifier la résistance entre les contacts 51 et 37. Rnom = ∞ Ω. Le connecteur S3 débranché, vérifier la résistance entre le contact b (ou DKM) et la masse. Rnom = ∞ Ω. Vérifier la résistance entre les contacts b (ou DKM) et K (ou DK). Rnom = ∞ Ω. Le connecteur S4 débranché, vérifier la résistance des contacts 1 et 4 par rapport à la masse. Rnom = ∞ Ω. Vérifier la résistance entre les contacts 1 et 4. Rnom = ∞ Ω. Caractéristiques de résistance Observer impérativement la température en rapport avec les résistances mesurées des circuits. En même temps à la mesure de la résistance, il faut mesurer ou estimer le plus exactement que possible la température du boîtier de l'électrovanne. Lire dans la caractéristique de température ci-dessous la résistance nominale en fonction de la température mesurée ou estimée et la comparer avec la valeur mesurée. Circuit de commande Mesurer la résistance entre la broche 4 et la broche 2. Le circuit de commande est en bon état, si la résistance mesurée ne s'écarte pas de la résistance nominale de plus de ± 1 Ω environ. Circuit de mesure Mesurer la résistance entre la broche 1 et la broche 3. Le circuit de mesure est en bon état, si la résistance mesurée ne s'écarte par de la résistance nominale de plus de ± 0,5 Ω environ. Aucune résistance - connexion - ne doit être mesurée entre les broches et le boîtier de l'électrovanne, la résistance est infinie. Caractéristiques : A = circuit de commande B = circuit de mesure
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)