RBK ventil electromagnetic frână mers înapoi piston mic
|  | Schema de conexiuni
|  | Operaţiuni de control
|  | Caracteristici de rezistenţă
Schema de conexiuni Operaţiuni de control Desfaceţi conectorul S1. a. Înfăşurare de lucru: Masurati rezistenţa între contactele 21 şi 52 sau 53 de la cablul 1. Rnom = 11-20 Ω. b. Înfăşurare de măsurări: Măsuraţi rezistenţa între contactele 13 şi 31 sau 49. Rnom = 5-10 Ω. Dacă R = Rnom, continuaţi cu 4. Desfaceţi conectorul S3. a. Înfăşurare de lucru: Măsuraţi rezistenţa între contactele P şi A sau B (cablaj) sau RBK şi -UB (cablu de măsurări). Rnom = 11-20 Ω. b. Înfăşurare de măsurări: Măsuraţi rezistenţa între contactele e şi h sau j (cablaj) sau RBKM şi SENSE (cablu de măsurări). Rnom = 5-10 Ω. Scoateţi capacul de la blocul electronic de control. Desfaceţi conectorul S4. a. Înfăşurare de lucru: Măsuraţi rezistenţa dintre contactele 4 şi 2 de la conectorul plat al magnetului RBK. Rnom = 11 ± 0,7 Ω. b. Înfăşurare de măsurări: Măsuraţi rezistenţa între contactele 3 şi 1 de la conectorul plat al magnetului RBK. Rnom = 5,2 ± 0,3 Ω. După desfacerea conectorului S1 măsuraţi rezistenţa dintre contactul 13 şi masă. Rnom= ∞ Ω. Verificaţi rezistenţa dintre contactul 13 şi 21. Rnom = ∞ Ω. După ce aţi desfăcut conectorul S3 măsuraţi rezistenţa dintre contactul e (resp. RBKM) şi masă. Rnom = ∞ Ω. Măsuraţi rezistenţa dintre contactele e (resp. RBKM) şi P (resp. RBK). Rnom = ∞ Ω. După desfacerea conectorului S4 măsuraţi rezistenţa dintre contactul 1 şi 4. şi masă. Rnom = ∞ Ω. Măsuraţi rezistenţa dintre contactele 1 şi 4. Rnom = ∞ Ω. Caracteristici de rezistenţă La măsurare rezistenţei bobinelor se va ţine obligatoriu cont de influenţa temperaturii. Alături de rezistenţă se va măsura sau se va estima cât se poate de exact şi temperatura carcasei magnetului. Pe caracteristica rezistenţei reprezentată mai jos se va putea stabili rezistenţa teoretică, în funcţie de temperatura măsurată sau estimată, valoare care apoi se va compara cu cea măsurată. Bobina de lucru Rezistenţa se va măsura între pinul 4 şi 2. Bobina de lucru este OK dacă rezistenţa măsurată nu diferă cu mai mult de ± 1 Ω faţă de rezistenţa teoretică. Bobina de măsurări Măsuraţi rezistenţa dintre pinul 1 şi 3. Bobina de măsurări este OK dacă rezistenţa măsurată nu diferă cu mai mult de ± 0,5 Ω faţă de rezistenţa teoretică. Între pini şi carcasa magnetului rezistenţa trebuie să fie infinită - contact întrerupt. Caracteristici: A = bobina de lucru B = bobina de măsurări
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)