PB Magnetventil Pumpenbremse
|  | Anschlussplan
|  | Prüfschritte
|  | Widerstandskennlinien
Anschlussplan Prüfschritte Steckverbindung S1 öffnen. a. Arbeitswicklung: Widerstand zwischen Kontakten 2 und 52 oder 53 von Kabel 1 messen. R(20°C)Soll = 11,3 Ω ± 9%. b. Messwicklung: Widerstand zwischen Kontakten 14 und 31 oder 49 messen. R(20°C)Soll = 5,1 Ω ± 9%. Wenn R = R(20°C)Soll, fortfahren bei 4. S3 öffnen. a. Arbeitswicklung: Widerstand zwischen Kontakten M und A oder B (Kabelbaum) oder PB und -UB (Messkabel) prüfen. R(20°C)Soll = 11,3 Ω ± 9%. b. Messwicklung: Widerstand zwischen Kontakten d und h oder j (Kabelbaum) oder PBM und SENSE (Messkabel) prüfen. R(20°C)Soll = 5,1 Ω ± 9%. Steuerungsdeckel abnehmen. S4 öffnen. a. Arbeitswicklung: Widerstand zwischen Stiftkontakten 4 und 2 vom Flachstecker des PB-Magneten messen. R(20°C)Soll = 11,3 Ω ± 9%. b. Messwicklung: Widerstand zwischen Stiftkontakten 3 und 1 vom Flachstecker des PB-Magneten messen. R(20°C)Soll = 5,1 Ω ± 9%. An geöffneter Steckverbindung S1 den Widerstand zwischen Kontakt 14 und Fahrzeugmasse prüfen. R(20°C)Soll = ∞ Ω. Widerstand zwischen Kontakten 14 und 2 prüfen. R(20°C)Soll = ∞ Ω. An geöffneter Steckverbindung S3 den Widerstand zwischen Kontakt d (bzw. PBM) und Masse prüfen. R(20°C)Soll = ∞ Ω. Widerstand zwischen Kontakten d (bzw. PBM) und M (bzw. PB) prüfen. R(20°C)Soll = ∞ Ω. An geöffneter Steckverbindung S4 den Widerstand der Kontakte 1 und 4 gegen Masse prüfen. R(20°C)Soll = ∞ Ω. Widerstand zwischen Kontakten 1 und 4 prüfen. R(20°C)Soll = ∞ Ω. Widerstandskennlinien Bei der Messung der Widerstände der Spulen ist die Abhängigkeit von der Temperatur unbedingt zu beachten. Gleichzeitig zur Messung des Widerstandes ist die Temperatur des Magnet-Gehäuses zu messen oder möglichst genau abzuschätzen. Aus der unten dargestellten Temperaturkennlinie ist, ausgehend von der gemessenen oder geschätzten Temperatur, der Soll-Widerstand abzulesen und mit dem gemessenen Wert zu vergleichen. Arbeitsspule Der Widerstand ist zwischen Pin 4 und Pin 2 zu messen. Die Arbeitsspule ist in Ordnung, wenn der gemessene Widerstand vom Soll-Widerstand nicht mehr als ca. ± 1 Ω abweicht. Messspule Widerstand zwischen Pin 1 und Pin 3 messen. Die Messspule ist in Ordnung, wenn der gemessene Widerstand vom Soll-Widerstand nicht mehr als ca. ± 0,5 Ω abweicht. Zwischen den Pins und dem Magnet-Gehäuse darf kein Widerstand – keine Verbindung - messbar sein, der Widerstand ist unendlich groß. Kennlinien: A = Arbeitsspule B = Messspule
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)