Tuş anahtarı
|  | Bağlantı planı
|  | Test basamakları
|  | Dikkat: serbest atanabilir sinyal
Bağlantı planı Test basamakları Tuş analtarı aydınlatması bozuksa, gereken ampulü değiştirin. S2 fiş bağlantısını açın. Teşhisin yaptığı hata tespitine göre, aşağıdaki çizelge uyarınca tuşu (anahtarı) devreye alın ve kontaklar arasındaki direnç değerlerini ölçün. Eğer bütün ölçümlerde R = Raranan ise, 4'ten devam.
Tuş, anahtar | S2: +TL ile şunlar arasında ölçüm: | Raranan [Ω]: Tuş basılı / basılı değil
1 | 21 (-UB) | yaklaşık 580
2 | 21 (-UB) | yaklaşık 580
3 | 21 (-UB) | yaklaşık 580
D | 21 (-UB) | yaklaşık 580
N | 21 (-UB) | yaklaşık 580
R | 21 (-UB) | yaklaşık 580
Geri vites kilidi |  | yaklaşık 580
Tuş, anahtar | S2: 29 (TS) kontağı ile şunlar arasında ölçüm: | Raranan [Ω]: Tuş basılı (N basılı) [N basılı değil]
1 | 10 (/N) | 0 (8)
2 | 10 (/N) | 0 (8)
3 | 10 (/N) | 0 (8)
D | 10 (/N) | 0 (8)
N | 10 (/N) | 8 [0]
R | 10 (/N) | 0 (8)
Geri vites kilidi |  |
Tuş, anahtar | S2: 29 (TS) kontağı ile şunlar arasında ölçüm: | Raranan [Ω]: Tuş basılı (basılı değil)
1 | 27 (S1) | 0 (8)
2 | 45 (S2) | 0 (8)
3 | 9 (S3) | 0 (8)
D | 28 (+V) | 0 (8)
N |  |
R | 46 (+R) | 0 (8)
Geri vites kilidi | 30 (RS) | 0 (8)*
* = aynı zamanda R tuşu basılıysa direnç değeri S7'yi açın. Teşhisin yaptığı hata tespitine göre, aşağıdaki çizelge uyarınca tuşu (anahtarı) devreye alın ve kontaklar arasındaki direnç değerlerini ölçün.
Tuş, anahtar | +TL ile şunlar arasında ölçüm: | Raranan [Ω]: Tuş basılı / basılı değil
1 | 10 (-UB) | yaklaşık 580
2 | 10 (-UB) | yaklaşık 580
3 | 10 (-UB) | yaklaşık 580
D | 10 (-UB) | yaklaşık 580
N | 10 (-UB) | yaklaşık 580
R | 10 (-UB) | yaklaşık 580
Geri vites kilidi |  |
Tuş, anahtar | 29 (TS) kontağı ile şunlar arasında ölçüm: | Raranan [Ω]: Tuş basılı (N basılı) [N basılı değil]
1 | 11 (SSP) | 8 (0)
2 | 11 (SSP) | 8 (0)
3 | 11 (SSP) | 8 (0)
D | 11 (SSP) | 8 (0)
N | 11 (SSP) | 0 [8]
R | 11 (SSP) | 0 (8)
Geri vites kilidi |  |
Tuş, anahtar | 7 (TS) kontağı ile şunlar arasında ölçüm: | Raranan [Ω]: Tuş basılı (N basılı değil)
1 | 9 (/N) | 0 (8)
2 | 9 (/N) | 0 (8)
3 | 9 (/N) | 0 (8)
D | 9 (/N) | 0 (8)
N | 9 (/N) | 8 [0]
R | 9 (/N) | 0 (8)
Geri vites kilidi |  |
Tuş, anahtar | 7 (TS) kontağı ile şunlar arasında ölçüm: | Raranan [Ω]: Tuş basılı (basılı değil)
1 | 1 (S1) | 0 (8)
2 | 2 (S2) | 0 (8)
3 | 3 (S3) | 0 (8)
D | 4 (+V) | 0 (8)
N |  |
R | 5 (+R) | 0 (8)
Geri vites kilidi | 6 (RS) | 0 (8)*
Şasiyle direnci ölçün: S2, şu kontaklar: 9,10, 21, 27, 28, 29, 30,33, 45, 46. Raranan = ∞ Ω. Dikkat: serbest atanabilir sinyal Şanzıman kumanda biriminin bağlantılarından birine atanması veri kaydında yapılır ve araca özgüdür.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)