Tlačítkový spínač
|  | Schéma zapojení
|  | Zkušební kroky
|  | Upozornění: volně přidělitelný signál
Schéma zapojení Zkušební kroky Když je osvětlení tlačítkových spínačů vadné, vyměnit příslušnou žárovku. Rozpojit konektor S2. Podle indikace chyby diagnostikou stisknout tlačítko (spínač) podle následující tabulky a změřit hodnoty odporu mezi kontakty. Když je u všech měření R = Rpožad., pokračovat bodem 4.
Tlačítko, spínač | S2: Měření mezi +TL a: | Rpožad. [Ω]: Tlačítko stisknuté / není stisknuté
1 | 21 (-UB) | cca 580
2 | 21 (-UB) | cca 580
3 | 21 (-UB) | cca 580
D | 21 (-UB) | cca 580
N | 21 (-UB) | cca 580
R | 21 (-UB) | cca 580
Blok. zpátečky |  | cca 580
Tlačítko, spínač | S2: Měření mezi kontaktem 29 (TS) a: | Rpožad. [Ω]: Tlačítko stisknuté (N stisknuté) [není N stisknuté]
1 | 10 (/N) | 0 (∞)
2 | 10 (/N) | 0 (∞)
3 | 10 (/N) | 0 (∞)
D | 10 (/N) | 0 (∞)
N | 10 (/N) | ∞ [0]
R | 10 (/N) | 0 (∞)
Blok. zpátečky |  |
Tlačítko, spínač | S2: Měření mezi kontaktem 29 (TS) a: | Rpožad. [Ω]: Tlačítko stisknuté (není stisknuté)
1 | 27 (S1) | 0 (∞)
2 | 45 (S2) | 0 (∞)
3 | 9 (S3) | 0 (∞)
D | 28 (+V) | 0 (∞)
N |  |
R | 46 (+R) | 0 (∞)
Blok. zpátečky | 30 (RS) | 0 (∞)*
*= hodnota odporu při současně stisknutém tlačítku R Rozpojit S7. Podle indikace chyby diagnostikou stisknout tlačítko (spínač) podle následující tabulky a změřit hodnoty odporu mezi kontakty.
Tlačítko, spínač | Měření mezi +TL a: | Rpožad. [Ω]: Tlačítko stisknuté / není stisknuté
1 | 10 (-UB) | cca 580
2 | 10 (-UB) | cca 580
3 | 10 (-UB) | cca 580
D | 10 (-UB) | cca 580
N | 10 (-UB) | cca 580
R | 10 (-UB) | cca 580
Blok. zpátečky |  |
Tlačítko, spínač | Měření mezi kontaktem 29 (TS) a: | Rpožad. [Ω]: Tlačítko stisknuté (N stisknuté) [není N stisknuté]
1 | 11 (SSP) | ∞ (0)
2 | 11 (SSP) | ∞ (0)
3 | 11 (SSP) | ∞ (0)
D | 11 (SSP) | ∞ (0)
N | 11 (SSP) | 0 [∞]
R | 11 (SSP) | 0 (∞)
Blok. zpátečky |  |
Tlačítko, spínač | Měření mezi kontaktem 7 (TS) a: | Rpožad. [Ω]: Tlačítko stisknuté (N není stisknuté)
1 | 9 (/N) | 0 (∞)
2 | 9 (/N) | 0 (∞)
3 | 9 (/N) | 0 (∞)
D | 9 (/N) | 0 (∞)
N | 9 (/N) | ∞ [0]
R | 9 (/N) | 0 (∞)
Blok. zpátečky |  |
Tlačítko, spínač | Měření mezi kontaktem 7 (TS) a: | Rpožad. [Ω]: Tlačítko stisknuté (není stisknuté)
1 | 1 (S1) | 0 (∞)
2 | 2 (S2) | 0 (∞)
3 | 3 (S3) | 0 (∞)
D | 4 (+V) | 0 (∞)
N |  |
R | 5 (+R) | 0 (∞)
Blok. zpátečky | 6 (RS) | 0 (∞)*
Zkontrolovat odpor proti kostře: S2, kontakty 9,10, 21, 27, 28, 29, 30,33, 45, 46. Rpožad. = ∞ Ω. Upozornění: volně přidělitelný signál Přiřazení k přípojce řídicí jednotky převodovky se provádí v datové sadě a je pro každé vozidlo specifické.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)