Válvula solenoide freno marcha atrás pequeño RBK
|  | Esquema de conexión
|  | Pasos de prueba
|  | Característica de resistencia
Esquema de conexión Pasos de prueba Abrir conector S1. a. Bobinado de trabajo: Medir resistencia entre pines 21 y 52 ó 53 de cable 1. RNom = 11-20 Ω. b. Bobinado de medición: Medir resistencia entre pines 13 y 31 ó 49. RNom = 5-10 Ω. Si R = RNom, continuar en 4. Abrir S3. a. Bobinado de trabajo: Comprobar resistencia entre pines P y A ó B (cableado interno) o RBK y -UB (cable de medición). RNom = 11-20 Ω. b. Bobinado de medición: Comprobar resistencia entre pines e y h ó j (cableado interno) ó RBKM y SENSE (cable de medición). RNom = 5-10 Ω. Retirar la cubierta de la unidad de control. Abrir S4. a. Bobinado de trabajo: Mida la resistencia entre los pines 4 y 2 del enchufe plano de la bobina RBK. RNom = 11 ± 0,7 Ω. b. Bobinado de medición: Medir la resistencia entre los pines 3 y 1 del enchufe plano de la bobina RBK. RNom = 5,2 ± 0,3 Ω. En el conector abierto S1, comprobar la resistencia entre el contacto 13 y la masa del vehículo. RNom = ∞ Ω. Comprobar la resistencia entre los contactos 13 y 21. RNom = ∞ Ω. En el conector S3, comprobar la resistencia entre pin g (ó RBKM) y masa. RNom = ∞ Ω. Comprobar resistencia entre pines e (ó RBKM) y P (ó RBK). RNom = ∞ Ω. En el conector S4, verificar la resistencia entre el pin 1 y 4 y la masa. RNom = ∞ Ω. Medir la resistencia entre pines 1 y 4. RNom = ∞ Ω. Característica de resistencia En la medición de las resistencias de las bobinas, hay que tener en consideración la influencia de la temperatura. Al mismo tiempo que la resistencia sea medida, se deberá tomar también la temperatura de la carcasa de la bobina imanante, o calcular un valor lo más aproximado posible. Con la lista de características de temperatura representada más abajo, y considerando la temperatura medida o estimada, podrá leer la resistencia nominal y compararla con el valor calculado. Bobina de trabajo Hay que medir la resistencia entre pin 4 y pin 2. La bobina de trabajo está en orden si la resistencia medida no difiere de la resistencia nominal en más de aprox. ± 1 Ω. Bobina de medición Medir la resistencia entre pin 1 y pin 3. La bobina de medición está en orden si la resistencia medida no difiere de la resistencia nominal en más de aprox. ± 0,5 Ω. Entre los pines y la carcasa del imán no debe haber una resistencia mensurable (sin contacto); la resistencia es infinita. Características: A = bobina de trabajo B = bobina de medición
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)