Sterownik silnika VDO E-Gas
|  | Plan połączeń
|  | Działania kontrolne
|  | Pokrewne tematy
Plan połączeń Działania kontrolne Rozłącz złącza wtykowe S2 (kabel 2). Zmierz opór czynny między stykiem 41 a odpowiednim stykiem przy sterowniku silnika (wyjście PWM). Rwymagane = 0 Ω. Sprawdź opór czynny styku 41 (kabel 2) a masą pojazdu. Rwymagane = ∞ Ω. Pokrewne tematy
|  | Test sterownika silnika CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)