Tecla
|  | Esquema de conexión
|  | Pasos de prueba
|  | Nota : Señal de asignación libre
Esquema de conexión Pasos de prueba Si está averiado el indicador luminoso del conmutador selector, sustituya la bombilla respectiva. Abril el conector S2. De acuerdo al fallo visualizado por el diagnóstico, accionar el conmutador según la siguiente tabla y medir los valores de resistencia entre los contactos. Cuando en todas las mediciones R = RNom, continuar con el punto 4.
Tecla, conmutador | S2: Medición entre +TL y: | RNom [Ω] Tecla pulsada/no pulsada
1 | 21 (-UB) | aprox. 580
2 | 21 (-UB) | aprox. 580
3 | 21 (-UB) | aprox. 580
D | 21 (-UB) | aprox. 580
N | 21 (-UB) | aprox. 580
R | 21 (-UB) | aprox. 580
Sp.Rg |  | aprox. 580
Tecla, conmutador | S2: Medición entre contacto 29 (TS) y: | RNom [Ω] Tecla pulsada (N pulsada) [no N pulsada]
1 | 10 (/N) | 0 (∞)
2 | 10 (/N) | 0 (∞)
3 | 10 (/N) | 0 (∞)
D | 10 (/N) | 0 (∞)
N | 10 (/N) | ∞ [0]
R | 10 (/N) | 0 (∞)
Sp.Rg |  |
Tecla, conmutador | S2: Medición entre contacto 29 (TS) y: | RNom [Ω] Tecla pulsada (no pulsada)
1 | 27 (S1) | 0 (∞)
2 | 45 (S2) | 0 (∞)
3 | 9 (S3) | 0 (∞)
D | 28 (+V) | 0 (∞)
N |  |
R | 46 (+R) | 0 (∞)
Sp.Rg | 30 (RS) | 0 (∞)*
*= Valor de resistencia con la tecla R pulsada al mismo tiempo Abrir S7. De acuerdo al fallo visualizado por el diagnóstico, accionar la tecla según la siguiente tabla y medir los valores de resistencia entre los contactos.
Tecla, conmutador | Medición entre +TL y: | RNom [Ω] Tecla pulsada/no pulsada
1 | 10 (-UB) | aprox. 580
2 | 10 (-UB) | aprox. 580
3 | 10 (-UB) | aprox. 580
D | 10 (-UB) | aprox. 580
N | 10 (-UB) | aprox. 580
R | 10 (-UB) | aprox. 580
Sp.Rg |  |
Tecla, conmutador | Medición entre contacto 29 (TS) y: | RNom [Ω] Tecla pulsada (N pulsada) [no N pulsada]
1 | 11 (SSP) | ∞ (0)
2 | 11 (SSP) | ∞ (0)
3 | 11 (SSP) | ∞ (0)
D | 11 (SSP) | ∞ (0)
N | 11 (SSP) | 0 [∞]
R | 11 (SSP) | 0 (∞)
Sp.Rg |  |
Tecla, conmutador | Medición entre contacto 7 (TS) y: | RNom [Ω] Tecla pulsada (no N pulsada)
1 | 9 (/N) | 0 (∞)
2 | 9 (/N) | 0 (∞)
3 | 9 (/N) | 0 (∞)
D | 9 (/N) | 0 (∞)
N | 9 (/N) | ∞ [0]
R | 9 (/N) | 0 (∞)
Sp.Rg |  |
Tecla, conmutador | Medición entre contacto 7 (TS) y: | RNom [Ω] Tecla pulsada (no pulsada)
1 | 1 (S1) | 0 (∞)
2 | 2 (S2) | 0 (∞)
3 | 3 (S3) | 0 (∞)
D | 4 (+V) | 0 (∞)
N |  |
R | 5 (+R) | 0 (∞)
Sp.Rg | 6 (RS) | 0 (∞)*
Comprobar resistencia a masa: S2, contacto 9,10, 21, 27, 28, 29, 30, 33, 45, 46. RNom = ∞ Ω. Nota : Señal de asignación libre La asignación a una conexión de la unidad de control de la caja de cambios se efectúa en el juego de datos y es específica para cada vehículo.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)