Piston TB
|  | Description
|  | Causes possibles
|  | Remède
Description Grâce au contrôle de plausibilité, on a détecté que le piston TB (piston du frein de la turbine) est bloqué mécaniquement. Causes possibles Impuretés dans l'huile qui limitent ou empêchent les mouvements du piston. Remède Réparation selon la documentation "Instructions de réparation DIWA.3E". Vérifier si le piston et le bloc de commande sont éventuellement bloqués, enlever les impuretés et remonter les éléments nettoyés. Vérifier le bon fonctionnement pendant la conduite.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)