Клавишный переключатель
|  | Схема соединения
|  | Проверка
|  | Примечание: изменяемый сигнал
Схема соединения Проверка Если освещение клавишного переключателя неисправно, замените дефектную лампочку. Отсоедините разъём S2. В зависимости от ошибки показанной диагностикой, нажмите соответствующую клавишу (переключатель) и измерьте значения сопротивления между контактами, указанными в следующих таблицах. Если все сопротивления R = Rном, продолжайте с пункта 4.
Клавиша, переключатель | S2: Измерение между +TL и: | Rном [Ω]: Клавиша нажата/не нажата
1 | 21 (-UB) | ~ 580
2 | 21 (-UB) | ~ 580
3 | 21 (-UB) | ~ 580
D | 21 (-UB) | ~ 580
N | 21 (-UB) | ~ 580
R | 21 (-UB) | ~ 580
Бл. з.х. |  | ~ 580
Клавиша, переключатель | S2: Измерение между контактом 29 (TS) и: | Rном [Ω]: Клавиша нажата (N нажата) [N не нажата]
1 | 10 (/N) | 0 (∞)
2 | 10 (/N) | 0 (∞)
3 | 10 (/N) | 0 (∞)
D | 10 (/N) | 0 (∞)
N | 10 (/N) | ∞ [0]
R | 10 (/N) | 0 (∞)
Бл. з.х. |  |
Клавиша, переключатель | S2: Измерение между контактом 29 (TS) и: | Rном [Ω]: Клавиша нажата (не нажата)
1 | 27 (S1) | 0 (∞)
2 | 45 (S2) | 0 (∞)
3 | 9 (S3) | 0 (∞)
D | 28 (+V) | 0 (∞)
N |  |
R | 46 (+R) | 0 (∞)
Бл. з.х. | 30 (RS) | 0 (∞)*
* = Значение сопротивления при одновременно нажатой клавише R Отсоедините S7. В зависимости от ошибки показанной диагностикой, нажмите соответствующую клавишу (переключатель) соответственно нижеследующей таблице и измерьте значения сопротивления между контактами.
Клавиша, переключатель | Измерение между +TL и: | Rном [Ω]: Клавиша нажата/не нажата
1 | 10 (-UB) | ~ 580
2 | 10 (-UB) | ~ 580
3 | 10 (-UB) | ~ 580
D | 10 (-UB) | ~ 580
N | 10 (-UB) | ~ 580
R | 10 (-UB) | ~ 580
Бл. з.х. |  |
Клавиша, переключатель | Измерение между контактом 29 (TS) и: | Rном [Ω]: Клавиша нажата (N нажата) [N не нажата]
1 | 11 (SSP) | ∞ (0)
2 | 11 (SSP) | ∞ (0)
3 | 11 (SSP) | ∞ (0)
D | 11 (SSP) | ∞ (0)
N | 11 (SSP) | 0 [∞]
R | 11 (SSP) | 0 (∞)
Бл. з.х. |  |
Клавиша, переключатель | Измерение между контактом 7 (TS) и: | Rном [Ω]: Клавиша нажата (N не нажата)
1 | 9 (/N) | 0 (∞)
2 | 9 (/N) | 0 (∞)
3 | 9 (/N) | 0 (∞)
D | 9 (/N) | 0 (∞)
N | 9 (/N) | ∞ [0]
R | 9 (/N) | 0 (∞)
Бл. з.х. |  |
Клавиша, переключатель | Измерение между контактом 7 (TS) и: | Rном [Ω]: Клавиша нажата (не нажата)
1 | 1 (S1) | 0 (∞)
2 | 2 (S2) | 0 (∞)
3 | 3 (S3) | 0 (∞)
D | 4 (+V) | 0 (∞)
N |  |
R | 5 (+R) | 0 (∞)
Бл. з.х. | 6 (RS) | 0 (∞)*
Проверьте сопротивление на корпус: S2, контакты 9,10, 21, 27, 28, 29, 30,33, 45, 46. Rнoм = ∞ Ω. Примечание: изменяемый сигнал Назначение контактов БЭУ ГМП производится в наборе данных и зависит от типа автобуса.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)