dNEUTR Relé per il distacco motore/cambio
|  | Schema di allacciamento
|  | Passi di prova
|  | Nota bene: Segnale liberamente assegnabile
Schema di allacciamento Passi di prova S2: Controllare la resistenza tra il contatto relativo e la massa del veicolo. Rnom. = ∞ Ω. Nota bene: Segnale liberamente assegnabile L'assegnazione ad una connessione dell'unità di controllo della trasmissione avviene nella banca dati ed è specifica per veicolo.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)