Knappsats
|  | Kopplingsschema
|  | Teststeg
|  | Obs! Fri konfigurerbar signal
Kopplingsschema Teststeg Byt ut glödlampan om knappsatsens belysning är defekt. Öppna kontaktdon S2. Beroende på vilken störning som indikeras av diagnosen, aktivera knappen (brytaren) enligt nedanstående tabell och mät resistansen mellan kontakterna. Om alla mätningar ger R = Rbör, fortsätt med punkt 4.
Knapp, brytare | S2: Mätning mellan +TL och: | Rbör [Ω]: Knapp intryckt/ej intryckt
1 | 21 (-UB) | ca 580
2 | 21 (-UB) | ca 580
3 | 21 (-UB) | ca 580
D | 21 (-UB) | ca 580
N | 21 (-UB) | ca 580
R | 21 (-UB) | ca 580
Sp.Rg |  | ca 580
Knapp, brytare | S2: Mätning mellan kontakt 29 (TS) och: | Rbör [Ω]: Knapp intryckt (N intryckt) [N ej intryckt]
1 | 10 (/N) | 0 (∞)
2 | 10 (/N) | 0 (∞)
3 | 10 (/N) | 0 (∞)
D | 10 (/N) | 0 (∞)
N | 10 (/N) | ∞ [0]
R | 10 (/N) | 0 (∞)
Sp.Rg |  |
Knapp, brytare | S2: Mätning mellan kontakt 29 (TS) och: | Rbör [Ω]: Knapp intryckt (ej intryckt)
1 | 27 (S1) | 0 (∞)
2 | 45 (S2) | 0 (∞)
3 | 9 (S3) | 0 (∞)
D | 28 (+V) | 0 (∞)
N |  |
R | 46 (+R) | 0 (∞)
Sp.Rg | 30 (RS) | 0 (∞)*
*= Resistansvärde medan R-knappen trycks in samtidigt Öppna S7. Beroende på vilken störning som indikeras av diagnosen, tryck in knappen (brytaren) enligt nedanstående tabell och mät upp resistansen mellan kontakterna.
Knapp, brytare | Mätning mellan +TL och: | Rbör [Ω]: Knapp intryckt/ej intryckt
1 | 10 (-UB) | ca 580
2 | 10 (-UB) | ca 580
3 | 10 (-UB) | ca 580
D | 10 (-UB) | ca 580
N | 10 (-UB) | ca 580
R | 10 (-UB) | ca 580
Sp.Rg |  |
Knapp, brytare | Mätning mellan kontakt 29 (TS) och: | Rbör [Ω]: Knapp intryckt (N intryckt) [N ej intryckt]
1 | 11 (SSP) | ∞ (0)
2 | 11 (SSP) | ∞ (0)
3 | 11 (SSP) | ∞ (0)
D | 11 (SSP) | ∞ (0)
N | 11 (SSP) | 0 [∞]
R | 11 (SSP) | 0 (∞)
Sp.Rg |  |
Knapp, brytare | Mätning mellan kontakt 7 (TS) och: | Rbör [Ω]: Knapp intryckt (N ej intryckt)
1 | 9 (/N) | 0 (∞)
2 | 9 (/N) | 0 (∞)
3 | 9 (/N) | 0 (∞)
D | 9 (/N) | 0 (∞)
N | 9 (/N) | ∞ [0]
R | 9 (/N) | 0 (∞)
Sp.Rg |  |
Knapp, brytare | Mätning mellan kontakt 7 (TS) och: | Rbör [Ω]: Knapp intryckt (ej intryckt)
1 | 1 (S1) | 0 (∞)
2 | 2 (S2) | 0 (∞)
3 | 3 (S3) | 0 (∞)
D | 4 (+V) | 0 (∞)
N |  |
R | 5 (+R) | 0 (∞)
Sp.Rg | 6 (RS) | 0 (∞)*
Mät resistansen mot jord: S2, kontakter 9,10, 21, 27, 28, 29, 30, 33, 45, 46. Rbör = ∞ Ω. Obs! Fri konfigurerbar signal Tilldelningen till en anslutning i transmissions-styrenheten sker i datauppsättningen och är fordonsspecifik.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)