WR Magnetventil Wandlerdruck
|  | 接线图
|  | 测试步骤
|  | 电阻特征曲线
接线图 测试步骤 打开插头连接端S1。 测量电缆1 插塞接点35 和52 或53 之间的电阻。 R额定= 11-20 欧姆。 如果R = R额定,继续4 。 打开S3 。 检查(电缆束)接点J 和 A 或 B，或WR 和 (测量电缆)-UB之间的电阻。 R额定 = 11-20欧姆。 打开控制单元箱盖。 打开S4。 测量电磁WP变形插头触针 4 和2 之间的电阻。 R额定 = 11 ± 0.7 欧姆 。 检查已打开的S4接头端接触点2和车辆接地之间的电阻。 R额定 = ∞ 欧姆。 电阻特征曲线 测量线圈的电阻时，一定要注意它与温度的关系。 在测量电阻的同时要测量或尽可能估计电磁壳的温度。根据测量或估计的温度，从下面的温度特征曲线上读出额定电阻，与所测数值进行比较。 工作线圈 测量引线4和2之间的电阻。 当测量的电阻和额定电阻之间的偏差不大于大约 ± 1 欧姆时，工作线圈正常。
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)