Selector de viteze
|  | Schema de conexiuni
|  | Operaţiuni de control
|  | Observaţie: semnal variabil
Schema de conexiuni Operaţiuni de control Schimbaţi becul respectiv dacă selectorul de viteze nu mai este iluminat. Desfaceţi conectorul S2. În funcţie de eroarea afişată în diagnoză se va folosi tasta (selectorul) în modul dat în tabelul următor şi se va măsura rezistenţa dintre contacte. Dacă la toate măsurările R = Rnom, continuaţi cu 4.
Tastă, selector | S2: Măsurare între +TL şi: | Rnom [Ω]: Tastă apăsată/neapăsată
1 | 21 (-UB) | cca. 580
2 | 21 (-UB) | cca. 580
3 | 21 (-UB) | cca. 580
D | 21 (-UB) | cca. 580
N | 21 (-UB) | cca. 580
R | 21 (-UB) | cca. 580
Sp.Rg |  | cca. 580
Tastă, selector | S2: Măsurare între contact 29 (-TS) şi: | Rnom [Ω]: Tastă apăsată (apăsat pe N) [neapăsat pe N]
1 | 10 (/N) | 0 (∞)
2 | 10 (/N) | 0 (∞)
3 | 10 (/N) | 0 (∞)
D | 10 (/N) | 0 (∞)
N | 10 (/N) | ∞ [0]
R | 10 (/N) | 0 (∞)
Sp.Rg |  |
Tastă, selector | S2: Măsurare între contact 29 (-TS) şi: | Rnom [Ω]: Tastă apăsată (neapăsată)
1 | 27 (S1) | 0 (∞)
2 | 45 (S2) | 0 (∞)
3 | 9 (S3) | 0 (∞)
D | 28 (+V) | 0 (∞)
N |  |
R | 46 (+R) | 0 (∞)
Sp.Rg | 30 (RS) | 0 (∞)*
* = Rezistenţa dată dacă se apasă concomitent şi pe tasta R Desfaceţi conectorul S7. În funcţie de eroarea afişată în diagnoză se va folosi tasta (selectorul) în modul dat în tabelul următor şi se va măsura rezistenţa dintre contacte.
Tastă, selector | Măsurare între +TL şi: | Rnom [Ω]: Tastă apăsată/neapăsată
1 | 10 (-UB) | cca. 580
2 | 10 (-UB) | cca. 580
3 | 10 (-UB) | cca. 580
D | 10 (-UB) | cca. 580
N | 10 (-UB) | cca. 580
R | 10 (-UB) | cca. 580
Sp.Rg |  |
Tastă, selector | Măsurare între contact 29 (-TS) şi: | Rnom [Ω]: Tastă apăsată (apăsat pe N) [neapăsat pe N]
1 | 11 (SSP) | ∞ (0)
2 | 11 (SSP) | ∞ (0)
3 | 11 (SSP) | ∞ (0)
D | 11 (SSP) | ∞ (0)
N | 11 (SSP) | 0 [∞]
R | 11 (SSP) | 0 (∞)
Sp.Rg |  |
Tastă, selector | Măsurare între contact 7 (-TS) şi: | Rnom [Ω]: Tastă apăsată (N neapăsat)
1 | 9 (/N) | 0 (∞)
2 | 9 (/N) | 0 (∞)
3 | 9 (/N) | 0 (∞)
D | 9 (/N) | 0 (∞)
N | 9 (/N) | ∞ [0]
R | 9 (/N) | 0 (∞)
Sp.Rg |  |
Tastă, selector | Măsurare între contact 7 (-TS) şi: | Rnom [Ω]: Tastă apăsată (neapăsată)
1 | 1 (S1) | 0 (∞)
2 | 2 (S2) | 0 (∞)
3 | 3 (S3) | 0 (∞)
D | 4 (+V) | 0 (∞)
N |  |
R | 5 (+R) | 0 (∞)
Sp.Rg | 6 (RS) | 0 (∞)*
Verificaţi rezistenţa dintre masă şi: S2, contactele 9,10, 21, 27, 28, 29, 30,33, 45, 46. Rnom = ∞ Ω. Observaţie: semnal variabil Alocarea acestuia la unul din contactele blocului electronic de control al cutiei de viteze se programează în setul de date şi este specifică fiecărui vehicul.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)