Chave seletora
|  | Plano das conexões
|  | Passos do teste
|  | Nota: Sinal livremente configurável
Plano das conexões Passos do teste Se a iluminação da chave seletora estiver com defeito, substituir a respectiva lâmpada de incandescência . Abrir conector S2. Dependendo do erro indicado pelo diagnóstico, acionar a tecla (chave) de acordo com a seguinte tabela e medir os valores da resistência entre os contatos. Se em todas as medições R = RSoll, continuar em ponto 4.
Tecla, chave | S2: Medição entre +TL e: | Rvalor teórico [Ω]: Tecla pressionada/não pressionada
1 | 21 (-UB) | cerca de 580
2 | 21 (-UB) | cerca de 580
3 | 21 (-UB) | cerca de 580
D | 21 (-UB) | cerca de 580
N | 21 (-UB) | cerca de 580
R | 21 (-UB) | cerca de 580
Bloqueio da marcha a ré |  | cerca de 580
Tecla, chave | S2: Medição entre contato 29 (TS) e: | Rvalor teórico [Ω]: Tecla pressionada (N pressionada) [N não pressionada]
1 | 10 (/N) | 0 (∞)
2 | 10 (/N) | 0 (∞)
3 | 10 (/N) | 0 (∞)
D | 10 (/N) | 0 (∞)
N | 10 (/N) | ∞ [0]
R | 10 (/N) | 0 (∞)
Bloqueio da marcha a ré |  |
Tecla, chave | S2: Medição entre contato 29 (TS) e: | Rvalor teórico [Ω]: Tecla pressionada (não pressionada)
1 | 27 (S1) | 0 (∞)
2 | 45 (S2) | 0 (∞)
3 | 9 (S3) | 0 (∞)
D | 28 (+V) | 0 (∞)
N |  |
R | 46 (+R) | 0 (∞)
Bloqueio da marcha a ré | 30 (RS) | 0 (∞)*
*= Valor da resistência com a tecla R pressionada simultaneamente Abrir S7. Dependendo do erro indicado pelo diagnóstico, acionar a tecla (chave) de acordo com a seguinte tabela e medir os valores da resistência entre os contatos.
Tecla, chave | Medição entre +TL e: | Rvalor teórico [Ω]: Tecla pressionada/não pressionada
1 | 10 (-UB) | cerca de 580
2 | 10 (-UB) | cerca de 580
3 | 10 (-UB) | cerca de 580
D | 10 (-UB) | cerca de 580
N | 10 (-UB) | cerca de 580
R | 10 (-UB) | cerca de 580
Bloqueio da marcha a ré |  |
Tecla, chave | Medição entre contato 29 (TS) e: | Rvalor teórico [Ω]: Tecla pressionada (N pressionada) [N não pressionada]
1 | 11 (SSP) | ∞ (0)
2 | 11 (SSP) | ∞ (0)
3 | 11 (SSP) | ∞ (0)
D | 11 (SSP) | ∞ (0)
N | 11 (SSP) | 0 [∞]
R | 11 (SSP) | 0 (∞)
Bloqueio da marcha a ré |  |
Tecla, chave | Medição entre contato 7 (TS) e: | Rvalor teórico [Ω]: Tecla pressionada (N não pressionada)
1 | 9 (/N) | 0 (∞)
2 | 9 (/N) | 0 (∞)
3 | 9 (/N) | 0 (∞)
D | 9 (/N) | 0 (∞)
N | 9 (/N) | ∞ [0]
R | 9 (/N) | 0 (∞)
Bloqueio da marcha a ré |  |
Tecla, chave | Medição entre contato 7 (TS) e: | Rvalor teórico [Ω]: Tecla pressionada (não pressionada)
1 | 1 (S1) | 0 (∞)
2 | 2 (S2) | 0 (∞)
3 | 3 (S3) | 0 (∞)
D | 4 (+V) | 0 (∞)
N |  |
R | 5 (+R) | 0 (∞)
Bloqueio da marcha a ré | 6 (RS) | 0 (∞)*
Verificar resistência em relação à terra: S2, Contatos 9,10, 21, 27, 28, 29, 30,33, 45, 46. Rvalor teórico = ∞ Ω. Nota: Sinal livremente configurável A atribuição a uma conexão da unidade de controle da transmissão é realizada no registro de dados e é específica do veículo.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)