Przełącznik klawiszowy
|  | Plan połączeń
|  | Działania kontrolne
|  | Wskazówka: Sygnał do dowolnej konfiguracji
Plan połączeń Działania kontrolne W przypadku uszkodzenia podświetlenia przełączników wymień odpowiednią żarówkę. Rozłącz złącze wtykowe S2. W zależności od komunikatu błędu przez program diagnostyczny, uruchom klawisz (przełącznik) zgodnie z poniższą tabelką i zmierz wartości oporu między stykami. Gdy przy wszystkich pomiarach R = Rwymagany, kontynuuj w punkcie 4.
Klawisz, przełącznik | S2: Pomiar między +TL i : | Rwymagane = ∞ Ω. klawisz naciśnięty / nienaciśnięty
1 | 21 (-UB) | ok. 580
2 | 21 (-UB) | ok. 580
3 | 21 (-UB) | ok. 580
D | 21 (-UB) | ok. 580
N | 21 (-UB) | ok. 580
R | 21 (-UB) | ok. 580
Blokada biegu wstecznego |  | ok. 580
Klawisz, przełącznik | S2: Pomiar między stykiem 29 (TS) i : | Rwymagane = ∞ Ω. Klawisz naciśnięty (N naciśnięte) [nie N naciśnięte]
1 | 10 (/N) | 0 (∞)
2 | 10 (/N) | 0 (∞)
3 | 10 (/N) | 0 (∞)
D | 10 (/N) | 0 (∞)
N | 10 (/N) | ∞ [0]
R | 10 (/N) | 0 (∞)
Blokada biegu wstecznego |  |
Klawisz, przełącznik | S2: Pomiar między stykiem 29 (TS) i : | Rwymagane = ∞ Ω. klawisz naciśnięty / nienaciśnięty
1 | 27 (S1) | 0 (∞)
2 | 45 (S2) | 0 (∞)
3 | 9 (S3) | 0 (∞)
D | 28 (+V) | 0 (∞)
N |  |
R | 46 (+R) | 0 (∞)
Blokada biegu wstecznego | 30 (RS) | 0 (∞)*
* = Wartość oporności przy równocześnie wciśniętym klawiszu R Otwórz S8. W zależności od meldunku błędu przez program diagnostyczny, uruchom klawisz (przełącznik) według tabelki i sprawdź wartości oporu między stykami.
Klawisz, przełącznik | Pomiar między +TL i : | Rwymagane = ∞ Ω. klawisz naciśnięty / nienaciśnięty
1 | 10 (-UB) | ok. 580
2 | 10 (-UB) | ok. 580
3 | 10 (-UB) | ok. 580
D | 10 (-UB) | ok. 580
N | 10 (-UB) | ok. 580
R | 10 (-UB) | ok. 580
Blokada biegu wstecznego |  |
Klawisz, przełącznik | Pomiar między stykiem 29 (TS) i : | Rwymagane = ∞ Ω. Klawisz naciśnięty (N naciśnięte) [nie N naciśnięte]
1 | 11 (SSP) | ∞ (0)
2 | 11 (SSP) | ∞ (0)
3 | 11 (SSP) | ∞ (0)
D | 11 (SSP) | ∞ (0)
N | 11 (SSP) | 0 [∞]
R | 11 (SSP) | 0 (∞)
Blokada biegu wstecznego |  |
Klawisz, przełącznik | Pomiar między stykiem 7 (TS) i : | Rwymagane = ∞ Ω. klawisz naciśnięty (nie N naciśnięty)
1 | 9 (/N) | 0 (∞)
2 | 9 (/N) | 0 (∞)
3 | 9 (/N) | 0 (∞)
D | 9 (/N) | 0 (∞)
N | 9 (/N) | ∞ [0]
R | 9 (/N) | 0 (∞)
Blokada biegu wstecznego |  |
Klawisz, przełącznik | Pomiar między stykiem 7 (TS) i : | Rwymagane = ∞ Ω. klawisz naciśnięty / nienaciśnięty
1 | 1 (S1) | 0 (∞)
2 | 2 (S2) | 0 (∞)
3 | 3 (S3) | 0 (∞)
D | 4 (+V) | 0 (∞)
N |  |
R | 5 (+R) | 0 (∞)
Blokada biegu wstecznego | 6 (RS) | 0 (∞)*
Sprawdź oporność wobec masy: S2, styki 9,10, 21, 27, 28, 29, 30,33, 45, 46. Rwymagane = ∞ Ω. Wskazówka: Sygnał do dowolnej konfiguracji Przypisanie do podłączenia do sterownika przekładni następuje w rekordach danych i jest zależne od typu pojazdu.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)