WR ventil electromagnetic presiune convertizor
|  | Schema de conexiuni
|  | Operaţiuni de control
|  | Caracteristica de rezistenţă
Schema de conexiuni Operaţiuni de control Desfaceţi conectorul S1. Măsuraţi rezistenţa dintre contactele 35, 52 sau 53 de la cablul 1. Rnom = 11-20 Ω. Dacă R = Rnom, continuaţi cu 4. Desfaceţi conectorul S3. Măsuraţi rezistenţa dintre contactele J şi A sau B (cablaj) sau WR şi -UB (cablu de măsurări). Rnom = 11-20 Ω. Scoateţi capacul de la blocul electronic de control. Desfaceţi conectorul S3. Măsuraţi rezistenţa dintre contactele 4 şi 2 de la conectorul plat al magnetului WP. Rnom = 11 ± 0,7 Ω. După desfacerea conectorului S4 măsuraţi rezistenţa dintre contactul 2 şi masă. Rnominal= ∞ Ω. Caracteristica de rezistenţă La măsurarea rezistenţei bobinei se va ţine obligatoriu cont de influenţa temperaturii. Alături de rezistenţă se va măsura sau se va estima cât se poate de exact şi temperatura carcasei magnetului. Pe caracteristica rezistenţei reprezentată mai jos se va putea stabili rezistenţa teoretică, în funcţie de temperatura măsurată sau estimată, valoare care apoi se va compara cu cea măsurată. Bobina de lucru Rezistenţa se va măsura între pinul 4 şi 2. Bobina de lucru este OK dacă rezistenţa măsurată nu diferă cu mai mult de ± 1 Ω faţă de rezistenţa teoretică.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)