Unidade de controle do motor - MB FMR
|  | Plano das conexões
|  | Passos do teste
|  | Ver também
Plano das conexões Passos do teste Abrir conectores S2 (cabo 2). Medir a resistência entre o contato 41 e o contato correspondente na unidade de controle do motor (saída PWM). Rvalor téorico = 0 Ω. Verificar a resistência do contato 41 (cabo 2) em relação à terra do veículo. Rvalor teórico = ∞ Ω. Ver também
|  | Teste sinais sensor da carga - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)