Relé dNEUTR sinal de neutro
|  | Plano das conexões
|  | Passos do teste
|  | Nota: Sinal livremente configurável
Plano das conexões Passos do teste S2: Verificar a resistência entre o contato correspondente e a terra do veículo. Rvalor teórico = ∞ Ω. Nota: Sinal livremente configurável A atribuição a uma conexão da unidade de controle da transmissão é realizada no registro de dados e é específica do veículo.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)