EK 1. vites manyetik valfi
|  | Bağlantı şeması
|  | Test basamakları
|  | Direnç Eğrileri
Bağlantı şeması Test basamakları S1 fiş bağlantısını açın. a. İş sarımı: 1 no.lı kablonun 19 ve 52 veya 53 no.lı kontakları arasındaki direnci ölçün. Raranan = 11-20 Ω. b. Ölçüm sarımı: 15 ve 31 veya 49 no.lı kontaklar arasındaki direnci ölçün. Raranan = 5-10 Ω. Eğer R = Raranan ise, 4'ten devam. S3'ü açın. a. İş sarımı: Kablo demetinin L ve A veya B kontakları veya ölçüm kablosunun EK ve -UB kontakları arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = 11-20 Ω. b. Ölçüm sarımı: Kablo demetinin c ve h veya j kontakları veya ölçüm kablosunun EKM ve SENSE kontakları arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = 5-10 Ω. Kumanda birimi kapağını açın. S4'ü açın. a. İş sarımı: EK mıknatısının yassı fişinin 4 ve 2 no.lı jak kontakları arasındaki direnci ölçün. Raranan = 11 ± 0,7 Ω. b. Ölçüm sarımı: EK mıknatısının yassı fişinin 3 ve 1 no.lı jak kontakları arasındaki direnci ölçün. Raranan = 5,2 ± 0,3 Ω. S1 fiş bağlantısı açıkken, 15 no.lı kontak ile araç şasisi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. 15 ve 19 no.lı kontaklar arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. S3 fiş bağlantısı açıkken c kontağı (veya EKM) ile şasi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. c (veya EKM) ve L (veya EK) kontakları arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. S4 fiş bağlantısı açıkken, 1 ve 4 no.lı kontaklarla şasi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. 1 ve 4 no.lı kontaklar arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. Direnç Eğrileri Bobin dirençlerinin ölçümünde, direncin sıcaklığa bağlı olduğu mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Ölçümle beraber, mıknatıs kovanının sıcaklığı ölçülmeli veya mümkün olduğu kadar kesin bir şekilde tahmin edilmelidir. Aşağıda gösterilen sıcaklık eğrisinden, ölçülen veya tahmin edilen sıcaklığa dayanarak, aranan direnç bulunur ve bu değer ölçülen değerle karşılaştırılır. İş Bobini Pin 4 ile pin 2 arasındaki direnç ölçülmelidir. Ölçülen direnç ile aranan direnç arasındaki fark yaklaşık ± 1 Ω değerini aşmıyorsa, iş bobininde arıza yok demektir. Ölçüm Bobini Pin 1 ile pin 3 arasındaki direnç ölçülmelidir. Ölçülen direnç ile aranan direnç arasındaki fark yaklaşık ± 0.5 Ω değerini aşmıyorsa, ölçüm bobininde arıza yok demektir. Pinler ile mıknatıs kovanı arasında ölçülebilir direnç – bağlantı – olmamalıdır; direnç sonsuz büyüklüktedir. Eğriler: A = İş bobini B = Ölçüm bobini
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)