Tastiera selettrice
|  | Schema di allacciamento
|  | Operazioni di prova
|  | Nota bene: Segnale liberamente assegnabile
Schema di allacciamento Operazioni di prova Se l'illuminazione delle luci della tastiera selettrice è difettosa, cambiare la rispettiva lampadina. Aprire il connettore S2. A seconda dell'avviso di guasto tramite la diagnosi premere il tasto (azionare l'interruttore) in base alla tabella seguente e misurare i valori di resistenza tra i contatti. Se il risultato di tutte le misurazioni è R = Rnom., continuare con punto 4.
Tasto, interruttore | S2: Misurazione tra +TL e: | Rnom. [Ω]: Tasto premuto / non premuto
1 | 21 (-UB) | 580 circa
2 | 21 (-UB) | 580 circa
3 | 21 (-UB) | 580 circa
D | 21 (-UB) | 580 circa
N | 21 (-UB) | 580 circa
R | 21 (-UB) | 580 circa
Sp.Rg (tasto sblocco retromarcia) |  | 580 circa
Tasto, interruttore | S2: Misurazione tra contatto 29 (TS) e: | Rnom. [Ω]: Tasto premuto (premuto N) [non premuto N]
1 | 10 (/N) | 0 (∞)
2 | 10 (/N) | 0 (∞)
3 | 10 (/N) | 0 (∞)
D | 10 (/N) | 0 (∞)
N | 10 (/N) | ∞ [0]
R | 10 (/N) | 0 (∞)
Sp.Rg (tasto sblocco retromarcia) |  |
Tasto, interruttore | S2: Misurazione tra contatto 29 (TS) e: | Rnom. [Ω]: Tasto premuto (non premuto)
1 | 27 (S1) | 0 (∞)
2 | 45 (S2) | 0 (∞)
3 | 9 (S3) | 0 (∞)
D | 28 (+V) | 0 (∞)
N |  |
R | 46 (+R) | 0 (∞)
Sp.Rg (tasto sblocco retromarcia) | 30 (RS) | 0 (∞)*
*= Valore di resistenza con tasto R premuto nello stesso tempo Aprire S7. Azionare il tasto (interruttore) a seconda dell'avviso di guasto tramite la diagnosi in conformità alla tabella seguente e misurare i valori di resistenza tra i contatti.
Tasto, interruttore | Misurazione tra +TL e: | Rnom. [Ω]: Tasto premuto / non premuto
1 | 10 (-UB) | 580 circa
2 | 10 (-UB) | 580 circa
3 | 10 (-UB) | 580 circa
D | 10 (-UB) | 580 circa
N | 10 (-UB) | 580 circa
R | 10 (-UB) | 580 circa
Sp.Rg (tasto sblocco retromarcia) |  |
Tasto, interruttore | Misurazione tra contatto 29 (TS) e: | Rnom. [Ω]: Tasto premuto (premuto N) [non premuto N]
1 | 11 (SSP) | ∞ (0)
2 | 11 (SSP) | ∞ (0)
3 | 11 (SSP) | ∞ (0)
D | 11 (SSP) | ∞ (0)
N | 11 (SSP) | 0 [∞]
R | 11 (SSP) | 0 (∞)
Sp.Rg (tasto sblocco retromarcia) |  |
Tasto, interruttore | Misurazione tra contatto 7 (TS) e: | Rnom. [Ω]: Tasto premuto (non premuto N)
1 | 9 (/N) | 0 (∞)
2 | 9 (/N) | 0 (∞)
3 | 9 (/N) | 0 (∞)
D | 9 (/N) | 0 (∞)
N | 9 (/N) | ∞ [0]
R | 9 (/N) | 0 (∞)
Sp.Rg (tasto sblocco retromarcia) |  |
Tasto, interruttore | Misurazione tra contatto 7 (TS) e: | Rnom. [Ω]: Tasto premuto (non premuto)
1 | 1 (S1) | 0 (∞)
2 | 2 (S2) | 0 (∞)
3 | 3 (S3) | 0 (∞)
D | 4 (+V) | 0 (∞)
N |  |
R | 5 (+R) | 0 (∞)
Sp.Rg (tasto sblocco retromarcia) | 6 (RS) | 0 (∞)*
Controllare la resistenza verso massa: S2, contatti 9,10, 21, 27, 28, 29, 30,33, 45, 46. Rnom = ∞ Ω. Nota bene: Segnale liberamente assegnabile L'assegnazione ad una connessione dell'unità di controllo della trasmissione avviene nella banca dati ed è specifica per veicolo.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)