Реле dNEUTR динамической связи двигателя-ГМП
|  | Схема соединения
|  | Проверка
|  | Примечание: изменяемый сигнал
Схема соединения Проверка S2: Проверьте сопротивление между соответствующим контактом и корпусом автобуса. Rнoм = ∞ Ω. Примечание: изменяемый сигнал Назначение контактов БЭУ ГМП производится в наборе данных и зависит от типа автобуса.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)