RBG Geri vites freni manyetik valfi - büyük
|  | Bağlantı şeması
|  | Test basamakları
|  | Direnç Eğrisi
Bağlantı şeması Test basamakları S1 fiş bağlantısını açın. 1 no.lı kablonun 17 ile 52 veya 53 no.lı fiş kontakları arasındaki direnci ölçün. Raranan = 11-20 Ω. Eğer R = Raranan ise, 4'ten devam. S3'ü açın. Kablo demetinin R ile A veya B kontakları veya ölçüm kablosunun RBG ile -UB kontakları arasındaki direnci kontrol edin. RSoll = 11-20 Ω. Kumanda birimi kapağını açın. S4'ü açın. RBG mıknatısının yassı fişinin 4 ile 2 no.lı jak kontakları arasındaki direnci ölçün. Raranan = 11 ± 0,7 Ω. S4 fiş bağlantısı açıkken, 2 no.lı kontak ile araç şasisi arasındaki direnci kontrol edin. Raranan = ∞ Ω. Direnç Eğrisi Bobin direncinin ölçümünde, direncin sıcaklığa bağlı olduğu mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Ölçümle beraber, mıknatıs kovanının sıcaklığı ölçülmeli veya mümkün olduğu kadar kesin bir şekilde tahmin edilmelidir. Aşağıda gösterilen sıcaklık eğrisinden, ölçülen veya tahmin edilen sıcaklığa dayanarak, aranan direnç bulunur ve bu değer ölçülen değerle karşılaştırılır. İş Bobini Direnç 4 no.lı pin ile 2 no.lı pin arasında ölçülmelidir. Ölçülen direnç ile aranan direnç arasındaki fark yaklaşık ± 1 Ω değerini aşmıyorsa, iş bobininde arıza yok demektir.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)