Motorstyrenhet - Bosch E-gas EMS 3.3 Typ B / G
|  | Kopplingsschema
|  | Teststeg
|  | Se även:
Kopplingsschema Teststeg Öppna kontaktdon S2 (kabel 2). Mät resistansen mellan: Kontakt 5 och motsvarande kontakt på motorstyrenheten (DKR), kontakt 41 och motsvarande kontakt på motorstyrenheten (DKV/PWM). R bör = 0 Ω. Mät resistansen mellan kontakt 5 resp. 41 (kabel 2) och fordonets stomme. Rbör = ∞ Ω. Se även:
|  | Motorstyrenhet test - CAN SAE J1939 / IES
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)