TB Pistonu
|  | Tasvir
|  | Mümkün Sebepler
|  | Hatanın Giderilişi
Tasvir Makul sebep testi yardımıyla TB pistonunun (türbin freni pistonu) mekanik olarak bloke olduğu saptanabilmiştir. Mümkün Sebepler Yağdaki pislikler pistonun hareketini kısıtlayabilir veya engelleyebilir. Hatanın Giderilişi "DIWA.3E Tamir Kılavuzu" uyarınca tamir. Pistonun ve kumanda blokunun mekanik işlerliğini kontrol edin, kirlenmeleri alın ve temizlenmiş olan parçaları tekrar takın. Araç hareket halindeyken düzenli işleyip işlemediğini kontrol edin.
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to markus.zwickel@voith.com (documentation department)