# Bluetooth®-teknologia

Langaton Bluetooth-tekniikka on lyhyen kantaman viestintätekniikka, jolla korvataan kaapeleilla yhdistettävät kannettavat ja/tai kiinteät laitteet ja varmistetaan turvallisuus.

Bluetoothin maailmanlaajuisen tunnettuuden ja Bluetooth-tekniikan rakenteen ansiosta mikä tahansa Bluetooth-laite voidaan yhdistää toiseen, tietyllä etäisyydellä olevaan Bluetooth-laitteeseen.

Taajuusalue

Bluetooth-tekniikka toimii 2,4–2,485 GHz:n ISM (industrial, scientific & medical) -taajuusalueella käyttäen hajaspektristä, taajuushyppelevää, kaksisuuntaista signaalia, jonka nimellisnopeus on 1 600 hyppyä sekunnissa. 2,4 GHz:n ISM-taajuusalue on käytettävissä ja lisenssivapaa useimmissa maissa.

Toiminta-alue

Bluetooth-laitteiden välinen enimmäisetäisyys on sovelluskohtainen. Bluetooth-määritys vaatii vähintään 10 metrin käyttöalueen, mutta määrättyä rajaa ei ole, ja valmistajat voivat määritellä laitteensa tukemaan omiin ratkaisuihinsa sopivaa aluetta. Kantama-alueet luokitellaan radioluokan mukaan:

- Luokan 3 radioiden käyttöalue on enintään 1 metri.
- Luokan 2 radioiden käyttöalue on 10 metriä.
- Luokan 1 radioiden käyttöalue on 100 metriä.

Teho

Bluetooth-tekniikka kuluttaa erittäin vähän energiaa, ja Bluetooth-radio voidaan poistaa käytöstä, kun sitä ei käytetä.

Tiedonsiirtonopeus

- Bluetooth 1.2: 1 Mbps
- Bluetooth 2.0 + Extended Data Rate (EDR): enintään 3 Mbps
- Bluetooth High Speed: enintään 24 Mbps

Lisätietoja langattomasta Bluetooth-tekniikasta saat osoitteesta www.bluetooth.com.