# تقنية Bluetooth®

تقنية Bluetooth® اللاسلكية هي تقنية اتصالات قصيرة المدى مخصصة لتحل محل كابلات توصيل الأجهزة المحمولة و/أو الثابتة مع الاحتفاظ بأعلى مستويات الأمان.

يتيح القبول العام لتقنية Bluetooth وبنيتها لأي جهاز مزود بإمكانية Bluetooth الاتصال بأي جهاز آخر مزود بإمكانية Bluetooth موجود ضمن مسافة قريبة محددة.

النطاق الترددي

تعمل تقنية Bluetooth في النطاق الصناعي والعلمي والطبي (ISM) الذي يتراوح بين 2.4 جيجاهرتز و2.485 جيجاهرتز، باستخدام نطاق ترددي عريض وقفزات التردد والإشارة ثنائية الاتجاه بمعدل طبيعي يبلغ 1600 قفزة/ثانية. يتوفر تردد ISM وقدره 2.4 جيجا هرتز في معظم الدول ولكنه غير مرخص.

مدى التغطية

النطاق المسموح به بين الأجهزة المزودة بإمكانية Bluetooth يعتمد على التطبيق. تنص مواصفات Bluetooth على أن أقل نطاق هو 10 أمتار أو 30 قدمًا، ولكن ليس هناك حد معين وبإمكان جهات التصنيع ضبط تطبيقاتها لتوفر النطاق المطلوب لدعم حالات استخدام حلولها. وقد تم تصنيف النطاق حسب فئة الراديو:

- يصل نطاق الراديو من الفئة 3 إلى متر واحد أو 3 أقدام.
- يصل نطاق الراديو من الفئة 2 إلى 10 أمتار أو 33 قدمًا.
- يصل نطاق الراديو من الفئة 1 إلى 100 متر أو 300 قدم.

استهلاك الطاقة

تم تصميم تقنية Bluetooth بحيث تستهلك طاقة منخفضة جدًا وتسمح بخفض طاقة راديو Bluetooth في حالة عدم نشاطه.

معدل نقل البيانات

- 1 ميجابت في الثانية لتقنية Bluetooth 1.2
- حتى 3 ميجابت في الثانية لتقنية Bluetooth 2.0 مع معدل البيانات الممتدة (EDR)
- حتى 24 ميجابت في الثانية لتقنية Bluetooth عالي السرعة

لمزيد من المعلومات حول تقنية Bluetooth اللاسلكية، الرجاء زيارة www.bluetooth.com.