# טכנולוגיית Bluetooth®

הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth היא טכנולוגיית תקשורת לטווח קצר שמיועדת להחליף כבלים המחברים התקנים ניידים ו/או קבועים תוך שמירה על רמות אבטחה גבוהות.

הקבלה הגלובלית של Bluetooth והמבנה של טכנולוגיית Bluetooth מאפשרים לכל התקן התומך ב-Bluetooth להתחבר לכל התקן אחר התומך ב-Bluetooth שנמצא בקרבה שצוינה.

ספקטרום

טכנולוגיית Bluetooth פועלת בתדר תעשייתי, מדעי ורפואי (ISM) של ‎2.4 ‎‎GHz עד ‎2.485 GHz, באמצעות פריסת ספקטרום, דילוגי תדרים, אות דופלקס מלא בקצב נומינלי של 1600 דילוגים/שנייה. תדר 2.4 GHz ISM זמין ואינו כפוף לרישיון ברוב המדינות.

טווח

הטווח המותר בין התקנים התומכים ב-Bluetooth הוא ספציפי ליישום. המפרט של Bluetooth מציין כי דרוש טווח של 10 מ' לכל הפחות, אך אין כל מגבלה קבועה, ויצרנים יכולים לכוונן את היישומים שלהם כך שיספקו את הטווח הדרוש לתמיכה בפתרונות שלהם. הטווח מסווג בהתאם לסוג תדר הרדיו:

- לתדרי רדיו מסוג 3 יש טווח של עד 1 מטר.
- לתדרי רדיו מסוג 2 יש טווח של 10 מטר.
- לתדרי רדיו מסוג 1 יש טווח של 100 מטר.

מתח

טכנולוגיית Bluetooth מיועדת לפעול בצריכת מתח נמוכה מאוד, ומאפשרת לכבות תדרי רדיו של Bluetooth כאשר הם אינם פעילים.

קצב נתונים

- 1 Mbps עבור Bluetooth 1.2
- עד 3 Mbps עבור Bluetooth 2.0 עם Extended Data Rate ‏(EDR)
- עד 24 Mbps עבור Bluetooth High Speed

לקבלת מידע נוסף על הטכנולוגיה האלחוטית Bluetooth, בקר בכתובת www.bluetooth.com.