Επιστροφή στα Περιεχόμενα

# Προδιαγραφές

- Intel® Centrino® Wireless-N 100
- Intel® Centrino® Wireless-N 105
- Intel® Centrino® Wireless-N 130
- Intel® Centrino® Wireless-N 135
- Intel® Centrino® Wireless-N 1000
- Intel® Centrino® Wireless-N 1030
- Intel® Centrino® Wireless-N 2200
- Intel® Centrino® Wireless-N 2230
- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
- Intel® Centrino® Advanced-N 6200
- Intel® Centrino® Advanced-N 6205
- Intel® Centrino® Advanced-N 6230
- Intel® Centrino® Advanced-N 6235
- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
- Intel® Dual Band Wireless-AC 7260
- Intel® Dual Band Wireless-N 7260
- Intel® Wireless-N 7260
- Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

## Intel® Centrino® Wireless-N 100, Intel® Centrino® Wireless-N 105, Intel® Centrino® Wireless-N 130 και
Intel® Centrino® Wireless-N 135

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Half-Mini
Διαστάσεις | Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
WiFi |
Διαμόρφωση συχνότητας | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Ρύθμιση παραμέτρων MIMO: 1X1 Tx/Rx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Υποστήριξη Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 100: Καμία Intel® Centrino® Wireless-N 105: Καμία Intel® Centrino® Wireless-N 130: Bluetooth 2.1, 2.1 + EDR, 3.0, 3.0+HS Intel® Centrino® Wireless-N 135: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy και Bluetooth 3.0 +HS)
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows* 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Σύνολα δυνατοτήτων IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel®Centrino® Wireless-N 1000

WiFi / WiMAX
Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Mini και Κάρτα Half-Mini
Κωδικοί (SKU) | Intel® Centrino® Wireless-N 1000 - 1X2 MC/HMC
Διαστάσεις | Κάρτα Mini: Πλάτος 50,80 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (2,0 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες) Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50% έως 90% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
WiFi
Διαμόρφωση συχνότητας | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 2,41-2,474 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά WiFi
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows* XP (32 και 64 bit) και Windows Vista* (32 και 64 bit), Ubuntu Linux*
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11n, 802.11d, 802.11e, 802.11i,
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, 802.1Χ: EAP-SIM, LEAP, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Κρυπτογράφηση | AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, CKIP, TKIP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 2200 και Intel® Centrino® Wireless-N 2230

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Half-Mini
Διαστάσεις | Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
WiFi |
Διαμόρφωση συχνότητας | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Ρύθμιση παραμέτρων MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Υποστήριξη Bluetooth | Intel® Centrino® Wireless-N 2200: Καμία Intel® Centrino® Wireless-N 2230: Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low-Energy και Bluetooth 3.0 +HS)
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows* 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11n, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WPS
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Σύνολα δυνατοτήτων IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11d, 802.11h
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Wireless-N 1030 και Intel® Centrino® Advanced-N 6230

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Half-Mini
Διαστάσεις | Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύου | 802.11a/b/g/n (ανάλογα με τον προσαρμογέα) και Bluetooth 3.0 + HS
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Πρότυπα δικτύου WiFi | Intel® Centrino® Wireless-N 1030: 802.11b/g/n Intel® Centrino® Advanced-N 6230: 802.11a/g/n
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Advanced-N 6230: Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Intel® Centrino® Wireless-N 1030: Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 180 Rx/Tx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Version 3.0 + HS
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit) Windows Vista* (32 bit και 64 bit) Windows* 7 (32 bit και 64 bit) Windows* 8 (32 bit και 64 bit) Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N 6235

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Half-Mini
Διαστάσεις | Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύου | 802.11a/b/g/n και Bluetooth 4.0
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth Version 4.0 (3.0 +HS )
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows* 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPS, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA, P2P
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 και Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

Παράγοντας μορφής | Κάρτα PCI Express* Half-Mini
Διαστάσεις | Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
WiFi |
Διαμόρφωση συχνότητας | Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 2,4 GHz (802.11b/g/n), 5 GHz (802.11a/n) | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150 Ρύθμιση παραμέτρων MIMO: 1X2 Rx: 300, 270, 243, 240, 180 Mbps Rx/Tx: 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 Ρύθμιση παραμέτρων MIMO: 2X2 Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit) Windows Vista* (32 bit και 64 bit) Windows* 7 (32 bit και 64 bit) Windows* 8 (32 bit και 64 bit) Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Σύνολα δυνατοτήτων IEEE | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 802.11a, IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11d
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)
Γενικά WiMAX
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit) Windows Vista* (32 bit και 64 bit) Windows* 7 (32 bit και 64 bit) Windows* 8 (32 bit και 64 bit) Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Συμμόρφωση με τα πρότυπα | 802.16e-2005 Corrigenda 2 (D4)
Σετ δυνατότητας προφίλ συστήματος WiMAX | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Mobile WiMAX έκδοση 1, Wave II. Υποστηρίζει τα προφίλ 3A και 1A/B Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Mobile WiMAX έκδοση 1, Wave II. Υποστηρίζει τα προφίλ 3A, 5A/C, 1A/B και 5BL
Ασφάλεια | Key Management Protocol (PKMv2)
Κρυπτογράφηση | 128 bit CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC) που βασίζεται στην κρυπτογράφηση AES
WiMAX
Ζώνη συχνοτήτων | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: 2,3-2,4 GHz / 2,496-2,690 GHz / 3,4-3,8 GHz
Διαμόρφωση | UL - QPSK, 16 QAM DL - QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Ασύρματο μέσο | Αμφίδρομη λειτουργία: Λειτουργίες TDD | Κλιμακώσιμη ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (SOFDMA): 512 και 1024 FFT
μετάθεση υποφέροντος: PUSC | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Εύρη ζώνης καναλιών: 5 και 10 MHz Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Εύρη ζώνης καναλιών: 5, 7, 8,75 και 10 MHz
Σετ δυνατότητας έκδοσης δικτύου WiMAX | SPWG/NWG έκδοση 1.5
Απόδοση ρυθμού | Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150: Έως10 Mbps DL και 4 Mbps UL σε μέγιστη ταχύτητα (απόδοση OTA, κανάλι 10MHz) Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250: Έως 20 Mbps DL και 6 Mbps UL σε μέγιστη ταχύτητα (απόδοση OTA, κανάλι 10MHz)
Ισχύς εξόδου πομπού ραδιοσυχνότητας | Συμμόρφωση με ισχύ κατηγορίας 2

## Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205 και Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

Παράγοντας μορφής | Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Κάρτα PCI Express* Full-Mini και Κάρτα Half-Mini. Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Κάρτα PCI Express* Half-Mini.
Διαστάσεις | Κάρτα PCI Express Mini: Πλάτος 50,95 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (2,00 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες) Κάρτα Half-Mini: Πλάτος 26,64 χιλ. x Μήκος 30 χιλ. x Ύψος 4,5 χιλ. (1,049 ίντσες x 1,18 ίντσες x 0,18 ίντσες)
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Διασύνδεση συζευκτήρα | Συζευκτήρας ακμής Mini κάρτας 52 ακροδεκτών
Ηλεκτρική τάση | 3,3 V
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Intel® Centrino® Ultimate-N 6300: Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Intel® Centrino® Advanced-N 6200, Intel® Centrino® Advanced-N 6205: Tx/Rx: 300, 270, 243, 240, 180, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Microsoft Windows* XP (32 bit και 64 bit) Windows Vista* (32 bit και 64 bit) Windows* 7 (32 bit και 64 bit) Windows* 8 (32 bit και 64 bit) Windows* 8.1 (32 bit και 64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Πιστοποίηση Wi-Fi* για 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11h, 802.11d, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WMM, WMM Power Save, EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Πρότυπο WLAN | IEEE 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11n
Αρχιτεκτονική | Τρόποι λειτουργίας υποδομής ή ad hoc (ομότιμης)
Ασφάλεια | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, AES-CCMP 128 bit, WEP 128 bit και 64 bit, 802.1x: EAP-SIM, LEAP, PEAP, TKIP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-AKA
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC 60590)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 7260

Παράγοντας μορφής | Κάρτα Half-Mini και M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF). | Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe και USB 2.0 και για τους δύο παράγοντες μορφής
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 7260: 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Tx/Rx: 450, 405, 360, 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια |
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-N 7260
Intel® Wireless-N 7260

Παράγοντας μορφής | Κάρτα Half-Mini και M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF). | Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe και USB 2.0 και για τους δύο παράγοντες μορφής
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 Μοντέλο 7260HMW AN - 802.11agn, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, HMC Μοντέλο 7260NGW AN - 802.11agn, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2 Μοντέλο 7260HMW NB - 802.11agn, 2 x 2, PCIe, USB, HMC Μοντέλο 7260NGW NB - 802.11agn, 2 x 2, PCIe, USB, M.2 Intel® Wireless-N 7260 Μοντέλο 7260HMW BN - 802.11agn, 2 x 2, PCIe, USB, M.2 Μοντέλο 7260NGW BN - 802.11bgn, 2 x 2, Bluetooth 4.0, PCIe, USB, M.2
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας(Βλ. παραπάνω, όλες οι ζώνες δεν υποστηρίζονται από όλους τους προσαρμογείς) | 5 GHz (802.11a/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές 802.11n | Όλοι οι προσαρμογείς: Χωρικές ροές 2 X 2
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 300, 270, 243, 240, 216,7, 195, 180, 173,3, 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE) που υποστηρίζεται από τους ακόλουθους προσαρμογείς Μοντέλο 7260HMW AN Μοντέλο 7260NGW AN Μοντέλο 7260NGW BN
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια |
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

## Intel® Dual Band Wireless-AC 3160

Παράγοντας μορφής | Κάρτα Half-Mini και M.2 (Παράγοντας μορφής επόμενης γενιάς - NGFF). | Ηλεκτρικές διασυνδέσεις | PCIe και USB 2.0 και για τους δύο παράγοντες μορφής
Συζευκτήρας διασύνδεσης κεραίας | Το Hirose U.FL-R-SMT ταιριάζει με συζευκτήρας καλωδίου U.FL-LP-066
Κεραία πολλαπλής λήψης | Ενσωματωμένη διαφορισιμότητα (On-board diversity)
Πρότυπα δικτύωσης IEEE 802.11 | 802.11ac, 802.11abgn, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 έως +80 βαθμοί Κελσίου
Υγρασία | 50 έως 95% χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25 ºC έως 35 ºC)
Διαμόρφωση συχνότητας | 5 GHz (802.11ac/n) | 2,4 GHz (802.11b/g/n)
Ζώνη συχνοτήτων | 5,15 έως 5,85 GHz (ανάλογα με τη χώρα) | 2,400 έως 2,4835 GHz (ανάλογα με τη χώρα)
Διαμόρφωση | BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM | CCK, DQPSK, DBPSK
Ασύρματο μέσο | 5 GHz UNII: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM) | 2,4 GHz ISM: Ορθογώνια διαίρεση συχνότητας για πολλαπλή πρόσβαση (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM)
Κανάλια | Όλα τα κανάλια όπως ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και κανονισμούς χώρας.
Χωρικές ροές | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: 1 X 1
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων | Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων αφορούν θεωρητικές μέγιστες τιμές.
Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων IEEE 802.11ac | Intel® Dual Band Wireless-AC 3160: Έως 433 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11n | Tx/Rx (Mbps): 150, 144, 135, 130, 120, 117, 115,5, 90, 86,667, 72,2, 65, 60, 57,8, 45, 43,3, 30, 28,9, 21,7, 15, 14,4, 7,2
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11a | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11g | 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Ρυθμοί δεδομένων IEEE 802.11b | 11, 5,5, 2, 1 Mbps
Bluetooth | Bluetooth διπλής λειτουργίας* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)
Γενικά
Λειτουργικά συστήματα | Windows* 7 (32 bit και 64 bit), Windows 8 (32 bit και 64 bit), Windows* 8.1 (64 bit)
Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance* | Wi-Fi CERTIFIED* για 802.11ac, a/b/g, n, WMM*, WPA*, WPA2* και WPS, WPS 2.0, προστατευόμενα πλαίσια διαχείρισης. Wi-Fi Direct* για συνδέσεις ομότιμων συσκευών.
Αρχιτεκτονική | Υποδομή και SoftAP. Υποστήριξη ταυτόχρονων λειτουργιών πελάτη και SoftAP
Πιστοποίηση Cisco Compatible Extensions | Cisco Compatible Extensions, v4.0
Ασφάλεια |
Έλεγχος ταυτότητας | WPA και WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA
Πρωτόκολλα ελέγχου ταυτότητας | PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP*, MS-CHAPv2
Κρυπτογράφηση | 64 bit και 128 bit WEP, AES-CCMP, TKIP
Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας Wi-Fi Direct* | WPA2, AES-CCMP
Ασφάλεια προϊόντος | UL, C-UL, CB (IEC/EN 60950-1)

Επιστροφή στην αρχή

Επιστροφή στα Περιεχόμενα

Εμπορικά σήματα και αποποιήσεις